8.5.3. Lokalne układy rzędnych<br>

### 8.5.3. Lokalne układy rzędnych

Edytor graficzny umożliwia tworzenie projektów w aksonometrii. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu lokalnych układów rzędnych dla stropów i dla grup elementów oraz możliwości samodzielnego określenia rzędnych odbiorników i działek. Dodatkowo program wspomaga tworzenie działek o określonym kącie na rysunku.

! Bezwzględny układ rzędnych jest przedstawiany na przymiarze pionowym z lewej strony obszaru roboczego.

Element typu “Układ rzędnych stropów” oraz każda grupa posiada w tabeli danych pole “dH aksonometrii”. Wartość w tym polu oznacza, o ile należy przesunąć lokalny układ rzędnych w stosunku do bezwzględnego układu rzędnych, aby program mógł poprawnie wyznaczyć rzędne elementów zawartych w grupie. Wartość w tym polu może być wpisana, wprost, ale znacznie wygodniejszą metodą jest kliknięcie na przycisk z prawej strony pola. Otwiera on okienko z lewej strony grupy lub układu rzędnych stropów pokazujące lokalny układ rzędnych:

! Jeśli grupa znajduje się blisko lewej krawędzi obszaru roboczego projektu, nie ma miejsca na wyświetlenie okienka zmiany układu rzędnych. W tym przypadku należy najpierw przesunąć widok w prawo, a dopiero potem otworzyć okienko z pomocą przycisku z prawej strony pola “dH aksonometrii”.

W otwartym okienku użytkownik może albo wpisać wartość przesunięcia lokalnego układu rzędnych (co nie różni się zupełnie od wpisania tej wartości bezpośrednio w tabeli danych), albo “łapiąc” myszką za linijkę przesunąć ją w górę lub w dół, ustalając lokalny układ rzędnych dla grupy lub układu rzędnych stropów.

Po zamknięciu okienka program rysuje lokalny układ rzędnych dla grup, które są przesunięte w stosunku do układu bezwzględnego.

! Jeśli wstawia się grupę (np. nowy pion) na istniejący układ stropów, który ma zmieniony układ rzędnych, to program odczyta to z rysunku i ustali taki sam układ dla wstawianej grupy.

Dla działek sieci rozdzielczej, które nie należą do żadnej grupy, użytkownik musi sam wpisać ich rzędne. Obowiązuje tutaj taka sama zasada jak dla długości działek - jeśli wartość rzędnej w tabeli jest pisana w nawiasach, oznacza to, że została odczytana z rysunku, jeśli natomiast jest ona bez nawiasów, oznacza to, że została wpisana przez użytkownika.