4.2. Elementy ekranu<br>

## 4.2. Elementy ekranu

Przykładowy ekran programu wygląda następująco:

Cały ekran zajmuje okno główne programu. Dodatkowo w programie występują okna pomocnicze, które mogą być wklejone do okna głównego i funkcjonować jako jego część lub stanowić oddzielne okienka widoczne na tle okna głównego. Do okien pomocniczych należą między innymi lista błędów, lista zestawów danych oraz paski narzędzi. Okna pomocnicze mogą być włączone lub nie, podobnie jak dodatkowe paski narzędzi (na przykładzie powyżej pasek „Funkcje” znajduje się po lewej stronie ekranu). Opis możliwości konfiguracji ekranu znajduje się w rozdziale 8.6.2.

Do najważniejszych elementów ekranu (okna głównego) należą:

1. Tytuł:

W tytule okna głównego z lewej strony znajduje się nazwa programu i nazwa aktualnie edytowanego pliku. Jeżeli obok nazwy pliku umieszczona jest „*” (gwiazdka), oznacza to, że został on zmieniony od ostatniego zapisu (na rysunku powyżej). Z prawej strony są standardowe przyciski okienka Windows.

2. Menu programu:

Poniżej tytułu jest widoczne menu programu. Kliknięcie myszką na którąś z pozycji menu powoduje wyświetlenie poleceń tego menu. Jeżeli w instrukcji znajduje się zapis np. » polecenie „Plik / Zapisz jako ...”« oznacza to, że należy wybrać „Plik” z widocznego powyżej paska menu i następnie wybrać polecenie „Zapisz jako ...”, które pokaże się po rozwinięciu tego menu.

3. Główny pasek narzędzi i zakładki paska narzędzi:

Główny pasek narzędzi zawiera kilka zakładek. Po kliknięciu na wybraną zakładkę zawartość paska narzędzi zmieni się i zostaną udostępnione przyciski umieszczone na wybranym pasku narzędzi. Kliknięcie na wybrany przycisk powoduje wywołanie przypisanej do niego funkcji lub przejście w tryb wstawiania danego elementu. Jeśli kursor myszki zostanie tylko ustawiony na przycisku (bez klikania), program wyświetli chmurkę podpowiedzi z informacją, jaka funkcja lub element jest przypisany do danego przycisku.

Po lewej stronie głównego paska narzędzi znajduje się przycisk pozwalający na przejście do trybu zaznaczania, (jeśli program znajduje się w innym trybie, np. wstawiania elementu). Przycisk ten jest stale widoczny, niezależnie od wybranej zakładki paska narzędzi.

Z boku przycisku znajduje się rozwijalne menu, które pozwala na przemieszczanie się pomiędzy zakresami edycji projektu oraz na włączanie lub wyłączanie wybranych trybów pracy.

4. Obszar roboczy z przymiarem poziomym i pionowym:

Powyżej widoczny jest fragment obszaru roboczego z przykładowym fragmentem rysunku. Obszar roboczy jest otoczony od góry i po lewej przymiarami – poziomym i pionowym. Przymiary pozwalają na bieżącą kontrolę pozycji wstawianych elementów. Elementem wskazującym na położenie kursora względem przymiaru poziomego i pionowego jest pionowa i pozioma linia, tworząca swego rodzaju „celownik”. Przycisk w lewym górnym rogu znajdujący się pomiędzy przymiarami pozwala na zmianę skali podglądu oraz pokazuje bieżącą podziałkę (na rysunku powyżej - skala: 1:50).

5. Suwak pionowy i poziomy:

Na przeciwległych krańcach obszaru roboczego w stosunku do przymiarów znajdują się suwaki, pionowy i poziomy. Suwaki umożliwiają zmianę widocznego zakresu rysunku na dwa sposoby. Można złapać myszką kwadracik na „szynie” suwaka i przesuwając go przewinąć arkusz rysunkowy. Alternatywnie można kliknąć na strzałki na końcach każdego z suwaków, w celu skokowego małego przesunięcia widocznego fragmentu rysunku albo kliknąć na „szynę” suwaka, w celu dużego skokowego przesunięcia widocznego fragmentu. Aby szybko przemieszczać się po dużym projekcie można również skorzystać z nawigatora, w dolnej prawej części ekranu (patrz rozdział 4.3.2).

6. Zakładki udostępniające arkusze robocze w projekcie:

W lewej dolnej części obszaru roboczego, obok przymiaru poziomego, znajdują się zakładki udostępniające arkusze robocze projektu. W przypadku, gdy nie wszystkie zakładki się mieszczą, pojawiają się przyciski ze strzałkami pozwalające na przewijanie widocznych zakładek. Kliknięcie na daną zakładkę powoduje przejście programu do edycji danego arkusza. Zakładka aktywna ma kolor biały. Kliknięcie prawym klawiszem myszki na dowolnej zakładce pozwala otworzyć okienko zarządzania arkuszami roboczymi (patrz rozdział 3.6). Obok nazwy arkusza roboczego typu rzut, w okrągłym nawiasie, znajduje się symbol danej kondygnacji.

7. Pasek stanu:

U dołu ekranu znajduje się pasek stanu. Są w nim wyświetlane bieżące informacje na temat trybu programu i stanu projektu (instalacja obliczona/nieobliczona - ikonka stanu po lewej) i pozycji kursora na obszarze rysunkowym (liczby w nawiasach). Na środku wyświetlane są komunikaty opisowe, informujące o tym, jakie czynności są aktualnie wykonywane.

Po prawej stronie paska stanu znajdują się zakładki zakresów edycji projektu oraz pola trybów pracy.

8. Zakładki zakresów edycji:

Zakładki zakresów edycji pozwalają na przełączanie się pomiędzy wybrane obszary projektu (patrz rozdział 4.4).

Aby przełączyć aktywny zakres edycji należy kliknąć myszką na odpowiednią zakładkę lub wybrać zakres edycji w polu wyboru (konfiguracja – patrz rozdział 8.6.1). Zakładka reprezentująca aktywny zakres edycji ma kolor biały.

Jeżeli zakresy edycji zostały zadeklarowane jako pola wyboru to z rozwijalnej listy można wybrać odpowiedni zakres edycji.

Po przejściu na dowolny zakres edycji projektu i kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy dostępne są następujące opcje:

- „niewidoczny gdy nieaktywny” – po wybraniu tej opcji wszystkie elementy znajdujące się na tej zakładce zakresu edycji będą niewidoczne po przejściu na inną zakładkę,

- „wyszarzony gdy nieaktywny” – po wybraniu tej opcji wszystkie elementy znajdujące się na tej zakładce zakresu edycji będą widoczne po przejściu na inne zakładki, jednak ich kolor będzie jasnoszary.

- „widoczny gdy nieaktywny” – po wybraniu tej opcji wszystkie elementy znajdujące się na tej zakładce zakresu edycji będą widoczne po przejściu na inne zakładki.

Wybierając widoczność zakresów edycji projektu można wpłynąć na ilość wyświetlanych elementów na edytowanym arkuszu roboczym, a także dokonać podglądu instalacji wodociągowej i grzewczej na tym samym rzucie budynku.

9. Pola trybów pracy

Pola trybów pracy pozwalają na włączanie / wyłączanie trybów pracy (patrz rozdział 4.5). Pole niebieskie oznacza, że tryb jest włączony, natomiast pole szare oznacza, że tryb jest wyłączony. W celu przełączenia trybu należy kliknąć na dane pole (na rysunku poniżej włączone są tryby ORTO i SIAT):

Aby przełączanie trybów było jak najbardziej wygodne, zarezerwowano w tym celu kombinacje odpowiednich klawiszy (patrz rozdział 4.5).