8.9.1.1. Import uszkodzonych plików DWG/DXF<br>

#### 8.9.1.1. Import uszkodzonych plików DWG/DXF

W przypadku gdy wskazany plik DWG/DXF nie może zostać bezpośrednio wczytany do interpretatora, system wyświetli komunikat "Plik jest uszkodzony. Spróbuj naprawić plik".

! UWAGA: Wybór „Tak” może spowodować zawieszenie się komputera i utratę nie zapisanych danych.

W przypadku wyboru „Tak”, program uruchamia procedurę naprawczą pliku, w wyniku której może nastąpić:

- naprawienie wczytanego pliku i pomyślne wykonanie interpretacji,

- wczytanie pliku i zawieszenie się komputera / wygenerowanie komunikatów o błędach w programie,

- wygenerowanie komunikatu o treści: "Nie można wczytać pliku" (plik nie zostaje wczytany),

- zawieszenie się komputera / wygenerowanie komunikatów o błędach w programie (plik nie zostaje wczytany).

Zostaje otwarte okno importu pliku. Po lewej stronie wyświetlane są wszystkie warstwy rysunku zawarte we wczytywanym pliku. W prawym głównym oknie ekranu znajduje się podgląd importowanego rysunku. W górnym lewym rogu ekranu znajdują się przyciski umożliwiające oglądanie, przesuwanie rysunku oraz pomiar długości elementów na rzucie.