4.10.1. Powielanie przez schowek<br>

### 4.10.1. Powielanie przez schowek

Jest to najprostsza forma powielania fragmentów projektu. Fragment, który ma być powielony, może już mieć uzupełnione dane elementów. Zaleca się, aby był on formalnie poprawny (np. aby były zrealizowane wewnętrzne połączenia), gdyż ułatwi to dalszą edycję graficzną danych.

¨ Aby powielić fragment z wykorzystaniem schowka należy:

1. Zaznaczyć elementy do powielenia. Można tutaj wykorzystać wszystkie techniki opisane w rozdziałach od 4.7.3 do 4.7.6,

2. Wybrać polecenie „Edycja / Kopiuj” (Ctrl+C, ). Elementy zostaną skopiowane do schowka jako moduł,

3. Wybrać polecenie „Edycja / Wklej” (Ctrl+V, ),

4. Ustawić moduł w żądanym miejscu,

5. Przycisnąć lewy klawisz myszki. Moduł zostanie wstawiony,

6. Kolejne moduły mogą być wstawiane albo po ponownym wykonaniu polecenia „Edycja / Wklej”, albo po wybraniu polecenia „Edycja / Wstaw ten co ostatnio” (F3, ).

! Podczas wklejania można wykorzystać możliwości trybu AUTO opisane dokładnie w rozdziale 4.5.5.

! Elementy skopiowane do schowka Windows mogą zostać wklejone jako rysunki do innych programów (m.in. MS Word®, Corel DRAW! ®, AutoCAD®).