8.4.1. Zdalne połączenie wewnątrz arkusza<br>

### 8.4.1. Zdalne połączenie wewnątrz arkusza

¨ Aby stworzyć zdalne połączenie wewnątrz arkusza należy:

1. Wstawić jeden element typu „Zdalne połączenie” () i podłączyć do niego działki,

2. W tabeli danych w pozycji „Arkusz docelowy” wybrać „ten sam arkusz”,

3. W innym miejscu tego arkusza wstawić drugi element typu „Zdalne połączenie” oraz podłączyć do niego inne działki,

4. W tabeli danych w pozycji „Arkusz docelowy” wybrać „ten sam arkusz”,

5. Kliknąć na jeden wstawiony element zdalnego połączenia,

6. W tabeli danych uzupełnić pole “Symbol” (nazwę, jako ciąg znaków). Wpisany symbol będzie uwidoczniony na rysunku i będzie identyfikował zdalne połączenie. W symbolach rozróżniane są małe i duże litery.

7. Kliknąć na drugi z wstawionych elementów zdalnego połączenia,

8. W tabeli danych uzupełnić pole “Symbol” wpisując tę samą nazwę, co dla poprzedniego elementu – można użyć klawisza F2: „Powtórz ostatnią wartość”.

! Podczas sprawdzenia poprawności podłączeń, program będzie szukał komplementarnych elementów typu “Zdalne połączenie” wg wpisanych symboli.

! Nie ma ograniczeń co do całkowitej ilości zdalnych połączeń w arkuszu, natomiast w arkuszu mogą istnieć tylko dokładnie dwa elementy typu “Zdalne połączenie” o tym samym symbolu.