9.1. Wstawianie i konfiguracja opisów działek<br>

## 9.1. Wstawianie i konfiguracja opisów działek

Opisy działek są elementami wstawianymi, podobnie jak armatura na działki (odcinki sieci), umożliwiającymi trwałe uwidocznienie podstawowych (takich, jak np. średnica i typ rury) wyników obliczeń na rysunku. Przyciski reprezentujące opisy działek znajdują się w pasku narzędzi na zakładce „Grafika”:

– opis działki skośny. Umożliwia dowolne ustawienie miejsca położenia odnośnika oraz tekstu opisu wraz z możliwością obrotu o 90°,

– opis działki prosty. Program rysuje odnośnik jako kreskę prostopadłą do rysunku działki i umieszcza tekst nad i pod odnośnikiem,

– opis działki uproszczony. Tekst jest umieszczany bezpośrednio nad rysunkiem działki. Program nie rysuje dodatkowych kresek odnośników.

Wstawianie opisów działek odbywa się identycznie jak wstawianie elementów armatury. Zastosowanie ma również szybkie wstawianie opisów działek, które wykonuje się w sposób opisany w rozdziale 4.9.4.

¨ Aby wstawić opis do wielu działek jednocześnie należy:

- zaznaczyć odpowiednie działki korzystając z funkcji grupowego zaznaczania (patrz rozdział: 4.7.3 - 4.7.6,

- podwójnie kliknąć jeden z opisów działki na zakładce „Grafika”,

- opisy wstawiane są na środek działki, więc przy dużej ich ilości może wystąpić konieczność przesunięcia niektórych, aby nie zaciemniały rysunku projektu.

¨ Skośny i prosty opis działki ma możliwość odwrócenia przy użyciu myszki. Aby odwrócić opis działki należy:

1. Zaznaczyć opis działki. Na końcu kreski odnośnika pojawia się mała ikonka ,

2. Ustawić kursor myszki na . Przycisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszki,

3. Nie zwalniając klawisza myszki odwrócić opis,

4. Zwolnić klawisz myszki.

¨ Skośny opis działki ma dodatkowo możliwość dowolnego umiejscowienia kreski odnośnika. Aby przesunąć kreskę odnośnika należy:

1. Ustawić kursor myszki na poziomej kresce odnośnika opisu działki. Przycisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszki,

2. Nie zwalniając klawisza myszki przesunąć kreskę odnośnika w inne miejsce,

3. Zwolnić klawisz myszki.

Po wstawieniu opisu do działki w tabeli danych pojawiają się dane do konfiguracji opisu:

Opis działki:

Pole kompleksowe. Służy do wyboru wyników, które mają się znaleźć nad, pod oraz obok kreski opisu.

Obrót rys.:

Pole kompleksowe. Służy do obrotu opisu działki. Wykorzystywane jest najczęściej przy jednoczesnej konfiguracji wielu opisów działek.

Wstawiony do działki i skonfigurowany opis można zapamiętać w pasku narzędzi programu przeznaczonym na moduły Użytkownika.

¨ Aby zapamiętać opis działki wraz z jego ustawieniami, należy ten opis zaznaczyć na rysunku, a następnie wybrać z menu funkcję „Moduły / Dołącz do paska narzędzi”. Pojawi się okno galerii modułów, w którym można dodać własny opis do nowego elementu. Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” nowy opis działki będzie dostępny na zakładce z modułami Użytkownika.