7.1.4. Obliczenia układów z reduktorami i regulatorami ciśnienia<br>

### 7.1.4. Obliczenia układów z reduktorami i regulatorami ciśnienia

Reduktory ciśnienia charakteryzuje obniżenie ciśnienia w danym obiegu regulacyjnym o zadaną wartość spadku ciśnienia dp.

Reduktory ciśnienia charakteryzują się stałym spadkiem ciśnienia.

Nastawy reduktorów ciśnienia są wyznaczne przez program na podstawie wartości zdefiniowanych w katalogu (ustawienie "dobierz"),

Dodatkowo istnieje możliwość narzucenia nastawy przez użytkownika (nastawę stanowi wartość spadku ciśnienia na reduktorze dp)

Reduktory ciśnienia znajdują zastosowanie miedzy innymi w instalacjach, w których wymagane jest bardzo wysokie ciśnienie dyspozycyjne dla odbiorników położonych najbardziej niekorzystnie (np. bardzo wysokie instalacje), co powoduje, że dla pozostalych odbiorników ciśnienie maksymalne może zostać przekroczone.

Regulatory ciśnienia charakteryzuje obniżanie ciśnienia w regulowanej części instalacji do zadanej wartości, oraz zmienny spadek ciśnienia na regulatorach. Spadek ten jest wyznaczany przez program.

Nastawy regulatorów ciśnienia są wyznaczne przez program na podstawie wartości zdefiniowanych w katalogu (ustawienie "dobierz"). Dodatkowo istnieje możliwość narzucenia nastawy przez użytkownika (nastawe stanowi wartość ciśnienia za regulatorem).

Regulatory ciśnienia chronią odbiorniki przed wzrostem ciśnienia powyżej wartości maksymalnej. Znajdują zastosowanie miedzy innymi w instalacjach, w których wymagane jest bardzo wysokie ciśnienie dyspozycyjne dla odbiorników położonych najbardziej niekorzystnie (np. bardzo wysokie instalacje), co powoduje, ze dla pozostalych odbiorników ciśnienie maksymalne może zostać przekroczone.