6.4. Uzupełnienie schematu o elementy armatury<br>

## 6.4. Uzupełnienie schematu o elementy armatury

Elementami armatury w programie Instal-san są wszelkiego typu zawory na działkach (lecz nie baterie i zawory wypływowe, które są odbiornikami), filtry, wodomierze, podpory stałe i przesuwne, kompensatory oraz kształtki. Umieszczanie ich może odbywać się tylko na elementach już istniejących, w praktyce – na działkach. W przypadku korzystanie z modułów i grup istniejące piony mogą już być częściowo wyposażone w niezbędną armaturę. Do grupy elementów armatury należą również kształtki, np. kolana, które należy wstawiać wszędzie tam, gdzie ze schematu nie wynika rzeczywista liczba kolan na działce.

Wstawianie armatury szczegółowo opisano w rozdziale 4.9 i 6.4.

Podczas wstawiania dwóch zaworów na tę samą działkę należy zwrócić uwagę na wzajemną ich odległość – umiejscowienie zaworów tuż obok siebie spowoduje, iż program w zestawieniu materiałów podejmie próbę dobrania połączenia zaworów bezpośrednio ze sobą, natomiast zachowanie niewielkiej odległości między nimi spowoduje, iż dla każdego z zaworów będzie osobno dobrana złączka przejściowa dla rury, o ile jest potrzebna (zob. też p. 6.5.4).