6.2.14. Grupa<br>

### 6.2.14. Grupa

Grupa powstaje na skutek użycia funkcji „grupuj” na zaznaczonym podzbiorze elementów lub przez wybranie jednej z istniejących grup – predefiniowanych lub stworzonych przez użytkownika. Użycie grup jest m.in. sposobem na nadanie pionom nazw lub numerów.

Nazwa

nazwa grupy – dana tekstowa.

dH aksonometrii [m]

program umożliwia rysowanie w aksonometrii. W tym celu grupa, która jest “w tyle” musi mieć inne rzędne niż wynikają one z położenia w projekcie. Wszystkie rzędne odbiorników i działek w obrębie grupy mają rzędne zmodyfikowane o podaną w tym miejscu wartość. Jeżeli projekt nie powstaje w aksonometrii, to trzeba pozostawić w tym miejscu wartość 0. Zobacz też rozdział 4.5.2.

Moduł rozszerzający

po naciśnięciu przycisku znajdującego się z prawej strony tego pola pojawi się okienko w którym będzie można zdefiniować sposób rozszerzania grupy.

Opis grupy widoczny

pole to oznacza, czy nazwa grupy będzie wyświetlana w projekcie. Domyślnie dla pionów opis jest widoczny, natomiast dla systemów mieszkaniowych i innych grup nie jest widoczny.