7.5.4. Tabela: Trasy/obiegi<br>

### 7.5.4. Tabela: Trasy/obiegi

Tabele wyników obliczeń poszczególnych działek podzielone są odpowiednio do rodzajów działek, na: Trasy przepływu ZW, Trasy przepływu CW, Obiegi cyrkulacji. Istnieje możliwość wygenerowania tabel obiegów (dla cyrkulacji) oraz tras przepływu wody zimnej i ciepłej Trasy są rozróżniane według typu (ZW, CW) punktu czerpalnego. Do odbiornika ZW i CW prowadzą dwie trasy: jedna trasa ZW i jedna CW. Przykładowy wygląd tabeli pokazuje poniższa ilustracja.

Opis | numer działki, symbol źródła
Typ | typ elementu
L | długość działki
∑Qn | suma wypływów normatywnych
Q | obliczeniowy przepływ wody
QCyrk | przepływ cyrkulacyjny
Śred. | średnica działki obliczona przez program lub narzucona przez Użytkownika. Średnice narzucone wyświetlane są w wynikach w nawiasach kwadratowych
Opis śr | skrócony opis rury
v | prędkość wody w działce
R | jednostkowy opór tarcia
R*L | opór na długości
∑z | suma współczynników oporów miejscowych
Z | suma oporów miejscowych
Δparm | suma oporów elementów opisanych przez kv lub Δp
Δp | całkowity opór działki
Δθ | wychłodzenie
Gr. izol | grubość izolacji