5.2.8. Oznaczenie stron świata<br>

### 5.2.8. Oznaczenie stron świata

Za pomocą tego elementu edytor graficzny rozpoznaje usytuowanie przegród zewnętrznych względem stron świata. Orientacja przegród zewnętrznych jest widoczna i wykorzystywana podczas obliczeń strat ciepła w Instal-ozc.

Jeżeli projekt składa się z kilku kondygnacji i oznaczenie stron świata znajduje się na każdej z nich, to po zmianie orientacji na jednym arkuszu – inne automatycznie też zostają obrócone. Jeżeli oznaczenie stron świata zostanie wstawione tylko na jednym arkuszu roboczym, to oznaczenie to dotyczy wszystkich pozostałych arkuszy.

W celu umieszczenia elementu „Oznaczenia stron świata” w projekcie należy wybrać je z paska narzędzi „Elementy” i kliknąć na obszar roboczy w wybranym miejscu. Można go przesuwać lub zmieniać jego orientację poprzez chwycenie i przeciągnięcie kwadracika ze strzałką widocznego po zaznaczeniu elementu.

Jeżeli oznaczenie stron świata nie zostanie umieszczone na arkuszu roboczym, to program przyjmuje, że kierunek północy jest na górze ekranu i według takiego założenia ustala orientację ścian zewnętrznych, która przekazywana jest do Instal-ozc.

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

Dane elementu „Oznaczenie stron świata”:

Kąt północy względem osi y

Pole służące do wskazania kierunku północy na arkuszu. Kąt ten można wpisać samodzielnie w tabeli danych lub korzystając z kwadracika ze strzałką widocznego po zaznaczeniu elementu obrócić element o żądany kąt. Wówczas zmianę kąta można obserwować w tabeli danych.

Tekst

Pole tekstowe. Tekst opisujący kierunek północy. Domyślnie wpisana jest litera „N”. Istnieje możliwość zmiany tekstu.

Czcionka

Pole kompleksowe. Możliwość zmiany stylu, rozmiaru i koloru czcionki.

Wysokość

Pole liczbowe. Wysokość czcionki tekstu opisującego.

Typ linii

Pole kompleksowe. Pole pozwalające na zmianę stylu, koloru i grubości linii rysowanego okręgu. Domyślnie jest to linia ciągła.

Kolor wypełnienia

Pole wyboru. Kolor wypełnienia oznaczenia.