6.2.7. Rozdzielacz ogrzewania podłogowego (rozwinięcie)<br>

### 6.2.7. Rozdzielacz ogrzewania podłogowego (rozwinięcie)

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego reprezentuje cały wyregulowany rozdzielacz ogrzewania podłogowego wraz z pętlami. Jest on na rysunku przedstawiony schematycznie.

Elementy rozdzielacz ogrzewania podłogowego wraz z pętlami grzewczymi oraz rozdzielacz ogrzewania podłogowego z pompą mieszająca i pętlami grzewczymi mogą być umieszczane tylko na arkuszu typu „Rozwinięcie”.

Dla tego elementu nie są wykonywane obliczenia projektu OP, co najwyżej mogą mu być przypisane jako cieniowi wyniki z obliczonego oryginału lub może mieć narzucone wartości oporu i natężenia przepływu. Rozdzielacz ogrzewania podłogowego jest przez obliczenia traktowany jako odbiornik o narzuconym oporze i wychłodzeniu. Jest wyróżniony w celu identyfikacji na rysunku, a także w celu ewentualnego dołączenia wyników z obliczeń ogrzewania podłogowego innym programem. Wyniki te można wpisać wprost do danych odbiornika.

Przyciski w pasku narzędzi „Płaszczyznowe”:

Wygląd na ekranie (rozwinięcie):

Dane elementu „Rozdzielacz ogrzewania podłogowego”:

Symbol pom

Pole tekstowe. Symbol pomieszczenia, w którym znajduje się rozdzielacz.

Symbol rozdz. o.p.

Pole tekstowe. Symbol rozdzielacza ogrzewania płaszczyznowego – tekst opisujący rozdzielacz ogrzewania płaszczyznowego.

Q/F odbiornika [W]

Pole liczbowe. Wymagana wydajność odbiornika.

Temp. zas. [0C]

Pole liczbowe. Temperatura zasilania rozdzielacza. Możliwość narzucenia innej wartości niż domyślna.

Dt/Dq [0C]

Pole liczbowe. Deklarowany spadek temperatury na odbiorniku. Wartość w nawiasach oznacza wielkość domyślną.

Opór pętli [kPa]

Pole liczbowe. Opór rozdzielacza wraz z pętlami ogrzewania podłogowego.

Poj. wodna [dm3]

Pole liczbowe. Pojemność wodna.

H [m]

Pole liczbowe. Rzędna odbiornika. Może zostać wyznaczona przez program (wartość w nawiasach) bądź określana przez Użytkownika. Powrót do automatycznego wyznaczania następuje po wpisaniu znaku „?”.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu rozdzielacza na rysunku. Po wyborze „Konfiguruj” otwiera się okno wyglądu elementów, w którym można tworzyć (poprzez skopiowanie) i konfigurować wygląd elementów na rysunku. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.