6.1.11. Automatyczne rozwinięcie instalacji<br>

### 6.1.11. Automatyczne rozwinięcie instalacji

Jest to element o charakterze zdalnego połączenia służący do realizacji rozwinięć fragmentów instalacji na podstawie narysowanego schematu na rzucie. Automatyczne rozwinięcie jest identyfikowane przez symbol oraz przypisany arkusz docelowy, z którym ma powiązanie.

Do realizacji automatycznego rozwinięcia w projekcie potrzebne jest powiązanie pary elementów typu „Zdalne połączenie” na arkuszu rzutu oraz „Automatyczne rozwinięcie instalacji” na arkuszu rozwinięcia.

Element może być umieszczany tylko na arkuszu typu „Rozwinięcie”.

Przycisk w pasku narzędzi „Sieć/grzejniki”:

Wygląd na ekranie (rozwiniecie):

Dane elementu „Automatyczne rozwinięcie instalacji”:

Arkusz docelowy

Pole wyboru. Z dostępnej listy istnieje możliwość wyboru, do którego arkusza w projekcie ma się odnosić dane połączenie.

Symbol

Pole tekstowe. Symbol zdalnego połączenia identyfikujący jednoznacznie element, identyczny z symbolem zdalnego połączenia na rzucie.

Typ opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu połączenia na rysunku.

Punkt zas. ponad poziom odniesienia

Pole liczbowe. Odległość punktu oznaczającego włączenie zasilania od poziomu odniesienia. Poziom odniesienia rysowany jest przerywana kreską.

Punkt powr. ponad poziom odniesienia

Pole liczbowe. Odległość punktu oznaczającego włączenie powrotu od poziomu odniesienia.

Odl. odb. od poziomu odniesienia

Pole liczbowe. Odległość rysowania odbiorników od poziomu odniesienia.

Czcionka

Pole kompleksowe. Możliwość zmiany stylu, rozmiaru i koloru czcionki opisu.

Wysokość czcionki

Pole liczbowe. Wysokość czcionki opisu.

! W obszarze objętym automatycznym rozwinięciem nie może być zdalnych połączeń, oraz nie może się w nim znajdować źródło.

! Rysunek instalacji nie jest generowany automatycznie po wstawieniu elementu „Automatyczne rozwinięcie”. Zostanie narysowany po wybraniu funkcji ‘Utwórz automatyczne rozwinięcie” z menu podręcznego.