2.6. Tabelaryczny opis budynku<br>

## 2.6. Tabelaryczny opis budynku

Strukturę budynku można również opisać w sposób tabelaryczny poprzez uzupełnianie pól i tabel danymi dotyczącymi kondygnacji, mieszkań i pomieszczeń.

W tym celu, po zdefiniowaniu przegród należy przejść na trzecią pozycję danych projektu „Struktura budynku”. Aby zdefiniować strukturę budynku, czyli kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia należy kliknąć kolejno ikonę dla wprowadzenia kondygnacji, a następnie ikonę dla wprowadzenia mieszkania.

Aby wprowadzić pomieszczenie należy kliknąć na ikonę , natomiast chcąc wprowadzić przegrody do tych pomieszczeń kliknąć należy ikonę oraz ikonę , jeżeli w danej przegrodzie występują drzwi i okna.

Kondygnacje, mieszkania i pomieszczenia można także wprowadzać za pomocą klawiszy funkcyjnych, np. F7 wprowadza kondygnację, Ins wprowadza kondygnację w miejscu zaznaczenia, Ctr+F7 dodaje mieszkanie. Więcej możliwości wprowadzania struktury budynku za pomocą klawiszy funkcyjnych Użytkownik może wywołać korzystając z prawego klawisza myszy lub z przycisku „Rozwiń menu” .

Program automatycznie zakłada na każdej kondygnacji umowny obszar określony jako „Domyślne”, który wskazuje ikona . Jest to mieszkanie, do którego Użytkownik może wprowadzić pomieszczenia wydzielone z części mieszkalnej np. korytarz, przedsionek, itp. Tutaj są również wprowadzane pomieszczenia po wczytaniu pliku z programu Instal-therm. W mieszkaniu „Domyślne” są również wykonywane obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego i strat ciepła, a także wszystkie polecenia charakterystyczne dla mieszkania.

Chcąc wprowadzić w budynku klatkę schodową, możemy w mieszkaniu „Domyślnym” na każdej kondygnacji założyć pomieszczenie, które będzie ją stanowiło. Aby uzyskać klatkę schodową jako jedno pomieszczenie biegnące przez wiele kondygnacji, a więc stanowiące ciągłość przestrzenną i bilansową, należy mieszkania połączyć w wielokondygnacyjne, a następnie w jego obrębie połączyć pomieszczenia stanowiące klatkę schodową. W ten sposób można ją wprowadzić zarówno w strukturze tabelarycznej, jak również graficznej. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.5.2.2.

Podczas wprowadzania struktury budynku program automatycznie wyświetla ją jako drzewko w lewym dolnym oknie. Klikając na ikonę można rozwinąć drzewko struktury budynku do dowolnego poziomu.

W bardzo prosty i wygodny sposób można rozwinąć drzewko struktury budynku korzystając z ikon znajdujących się na dole okna. Kolejno: ikona powoduje rozwinięcie drzewa do poziomu kondygnacji, ikona do poziomu mieszkań, ikona do poziomu pomieszczeń, ikona rozwija drzewko do poziomu przegród i na końcu ikona do poziomu okien i drzwi. W ten sposób można przedstawić budynek na dowolnie wybranym stopniu struktury.