9.2.4. Tabela odbiorników<br>

### 9.2.4. Tabela odbiorników

W tabeli „Odbiorniki” wyświetlane są wyniki wszystkich odbiorników w instalacji przypisane do poszczególnych źródeł. Na początku podany jest typ i nazwa źródła. Następnie znajdują się wyniki elementów niezgrupowanych, w dalszej kolejności elementów, które stanowią grupy:

Symbol odb. | symbol (nazwa) odbiornika |
Symbol pomiesz. | symbol (nazwa) pomieszczenia, w którym znajduje się odbiornik |
ti/qi | temperatura wewnątrz pomieszczenia | [0C]
Q/Fdane | deklarowana wydajność odbiornika | [W]
Q/Fdobr | dobrana wydajność odbiornika | [W]
Q/Fzysk | zyski ciepła od działek i gałązek | [W]
G | natężenie przepływu | [kg/h]
tz/qz | temperatura zasilania | [0C]
tp/qp | temperatura powrotu | [0C]
Typ grzejnika | typ grzejnika |
L | długość grzejnika | [mm]
H | szerokość grzejnika | [mm]
D | grubość grzejnika | [mm]
DWZ | numer działki włączenia – zasilanie |
DWP | numer działki włączenia – powrót |
Opór | opór hydrauliczny odbiornika | [kPa]
A’/A | procentowe przewymiarowanie lub niedowymiarowanie odbiornika | [%]

W przypadku, gdy w projekcie występują grzejniki zintegrowane, pod tabelą z wynikami odbiorników znajduje się tabela wyników armatury przypisanej do powyższych odbiorników:

Symbol odb. | symbol (nazwa) odbiornika |
Symbol pomiesz. | symbol (nazwa) pomieszczenia, w którym znajduje się odbiornik |
Nazwa zaworu | typ zaworu (nazwa katalogowa) |
Śred. | średnica zaworu | [mm]
Opór | opór elementu regulacyjnego | [Pa]
Xp | wartość proporcjonalnej odchyłki regulacji (dla niektórych typów zaworów) |
Az | autorytet zaworu |
Nastawa | dobrana nastawa lub otwór kryzy |