4.2.4. Przyciski zmiany jednostek<br>

### 4.2.4. Przyciski zmiany jednostek

W programie istnieje możliwość wyboru jednostek, w których Użytkownik będzie określał m.in. wymiary przegród, grubości warstw materiałów, wartości strumieni powietrza wentylacyjnego, strat ciepła.

Użytkownik ma możliwość zmiany jednostki grubości warstwy materiału przez użycie przycisku występującego w kolumnie „d" tabeli edycji przegród. Z rozwijanej listy jednostek można wybrać odpowiednią dla swojego projektu jednostkę.

Do wyboru są następujące jednostki długości: metry [m], centymetry [cm] oraz milimetry [mm]. Wybór innej jednostki w trakcie pracy z projektem powoduje automatyczne przeliczanie wpisanych wartości.

Zmianę jednostki wymiarów przegród Użytkownik może również dokonać przez kliknięcie na przycisk jednostki wymiaru np. występujący obok pól edycyjnych wymiarów przegród.

Jeżeli pole edycji ma jednostkę, która jest zaznaczona kolorem czarnym oznacza to, możliwość jej zmiany. Kolor szary oznacza przypisanie jednostki do pola w sposób stały.

Wyniki obliczeń występujące w dolnej części okien edycji kondygnacji, mieszkań, pomieszczeń i stref cieplnych mogą być przedstawione w wybranych przez Użytkownika jednostkach. Dla obliczonych strat ciepła do wyboru są waty [W] oraz kilowaty [kW]. Strumień powietrza wentylacyjnego może być podawany w [m3/h], [m3/s], [dm3/min], [dm3/s] lub [dm3/h]. Pomiędzy jednostkami można się przełączać klikając na przycisk jednostki np.

Ponadto można zadeklarować przedstawienie wyników obliczeń cieplnych dla całego budynku w wybranych przez siebie jednostkach. W „Danych ogólnych”, w pozycji „Normy i opcje obliczeń”, na zakładce „Jednostki obliczeń” można zadeklarować wyniki obliczeń zużycia energii dla budynku w MJ, GJ, kWh. Wyniki obliczeń strat ciepła można zadeklarować w W, MW, kW.

Użytkownik może również samodzielnie wprowadzić nazwy zastępcze (aliasy) dla używanych przez program jednostek. Uczyni to, wpisując w pola edycji np. długości przegród wprowadzoną przez siebie jednostkę. Więcej informacji na temat wprowadzania aliasów jednostek – zaawansowanych funkcji programu zawiera rozdział 6.3.