1.1.3. Wyniki obliczeń programu<br>

### 1.1.3. Wyniki obliczeń programu

Najważniejsze wyniki obliczeń podawane są bezpośrednio w tabelach roboczych poszczególnych obiektów (przegród, pomieszczeń) oraz w tabelach zbiorczych o różnym układzie i stopniu szczegółowości. Ponadto w programie Instal-therm widoczne są również wyniki obliczeń strat ciepła i zredukowanych strat ciepła pomieszczeń, które są niezbędne do dalszych obliczeń instalacji grzewczej.

Wyniki są pogrupowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w założeniach ogólnych normy europejskiej lub w dodatkach krajowych do normy europejskiej.

Dane ogólne zawierają informacje dotyczące nazwy projektu oraz danych ogólnych budynku. Należą do nich min. dane dotyczące parametrów budynku, jego wymiarów, danych klimatycznych, gruntu.

Wyniki dla budynku zawierają zestawienia wyników dla budynku dotyczące wartości współczynników strat ciepła, sumarycznej straty ciepła przez przenikanie, sumarycznej straty ciepła na wentylację, zapotrzebowania ciepła budynku oraz własności budynku.

Parametry pomieszczeń obejmują dla wszystkich wprowadzonych w projekcie ich temperaturę, minimalną krotność wymian powietrza oraz czas nagrzewania.

Zestawienie strat pomieszczeń obejmuje tabelarycznie zebrane pomieszczenia wraz z wartościami wszystkich strat ciepła charakterystycznych dla pomieszczeń.

Wyniki pomieszczeń przedstawiają dla każdego z zadeklarowanych w projekcie pomieszczeń jego przynależność do mieszkania, temperaturę, wymiary, dane gruntu na którym jest położony, parametry dodatkowej mocy cieplnej, zestawienie danych przegród występujących w pomieszczeniu, a także wyniki strat ciepła przez przenikanie, wentylację, całkowitych strat netto, oraz dodatkowych strat ciepła.

Wyniki dla przegród dotyczą wszystkich zdefiniowanych w projekcie i obejmują min. takie współczynnika przenikania ciepła, opis, kierunek przepływu ciepła, typ przegrody, wartość oporów przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej i zewnętrznej przegrody. W przypadku zadeklarowania przegrody warstwowej, dodatkowo jest przedstawiona budowa warstwowa przegrody oraz wykres spadku temperatur na granicach warstw w tej przegrodzie. Również dla zdefiniowanych przegród niejednorodych są wyświetlane dane dotyczące ich nazwy, opisu, wartości współczynnika przenikania ciepła oraz oporów wnikania ciepła po ich stronie wewnętrznej i zewnętrznej.

Zestawienie grzejników obejmuje takie dane doboru jak: numer pomieszczenia, w którym znajduje się dobrany grzejnik, symbol grzejnika, temperatura pomieszczenia, wymagana strata ciepła, wartość przepływu czynnika grzewczego, temperatura zasilania, powrotu, dobrany typ grzejnika oraz jego wymiary.

Legenda zawiera opis tekstowy do wszystkich symboli występujących w programie.