4.3.5. Zmienne wyrażeń<br>

### 4.3.5. Zmienne wyrażeń

Zmienne wyrażeń służą do parametryzacji projektu. Parametryzacja polega na używaniu zmiennych zamiast liczb przy określaniu wymiarów lub innych danych w programie. Możliwość parametryzacji jest szczególnie przydatna dla audytorów, którzy wykonują analizy zależności rocznego zapotrzebowania energii od parametrów budynku. Pozwala również na szybkie wykonanie wielu wariantów projektu, różniących się pewnymi parametrami liczbowymi, opisanymi w tabelach oraz w polach edycji danych projektu przy pomocy tych zmiennych.

W tabeli „Zmiennych wyrażeń” można wprowadzić nieograniczoną ilość zmiennych określających np. szerokość grzejnika, wymiar okien w świetle itp.

Każda zmienna jest w projekcie identyfikowana przez jej nazwę, którą wprowadza się w kolumnie „Nazwa”. Nazwa zmiennej musi zaczynać się litery lub podkreślenia i może składać się z liter, cyfr i podkreśleń. Nie może zawierać odstępów oraz nie są rozróżniane małe i duże litery.

W kolumnie „Wyrażenie” należy podać wyrażenie określające wartość zmiennej - wprost jako wartość liczbową (w powyższym przykładzie np. hst = 3.0, tc = 0.5) albo jako wyrażenie arytmetyczne, np. 0.5*0.5.

! W wyrażeniach opisujących zmienne nie można korzystać z innych zadeklarowanych zmiennych.

W polu „Komentarz” zmienną można skomentować krótkim tekstem, co pozwala na szybkie zorientowanie się, jaką wielkość reprezentuje dana zmienna.

W programie są domyślnie wprowadzone pewne zmienne wyrażeń takie jak „Domyślna wysokość kondygnacji, „Domyślna grubość stropu”, „Stosunek wymiaru w osiach do wymiaru w świetle – dla przegród pionowych”, „Stosunek wymiaru w osiach do wymiaru w świetle – dla przegród poziomych”, oraz „Stosunek wymiaru zewnętrznego do wymiaru w osiach – dla przegród pionowych”, „Stosunek wymiaru zewnętrznego do wymiaru w osiach – dla przegród poziomych”. Wyrażenia opisujące stosunek wymiaru w osiach do wymiaru w świetle oraz wymiaru zewnętrznego do wymiaru w osiach służą jako mnożniki przy wywołaniu funkcji programu „Przelicz wymiary przegród”. Przegrody graficzne mają uzupełnione dane dotyczące wszystkich wymiarów przegród, tak więc funkcja „Przelicz wymiary przegród” nie jest użyteczna dla projektu wczytanego z programu Instal-therm.

Używając zmiennych, można bardzo łatwo sparametryzować wszystkie obliczenia, zastępując nimi np. wymiary projektowanych okien, grubości i współczynniki przenikania ciepła dla stosowanych izolacji. Przykładowo podczas edycji pomieszczeń, zamiast wpisywać wartość liczbową powierzchni dla okien, można użyć nazw zmiennych. Umożliwi to w przyszłości przeliczenie budynku dla różnych rozmiarów okien. W ten sposób można łatwo wykonać analizy strat ciepła lub/oraz rocznego zapotrzebowania energii w zależności od poszczególnych parametrów budynku.

Równie przydatne może być zadeklarowanie zmiennych, za pomocą których będą opisywane minimalne i maksymalne wymiary dobieranych grzejników. Przykładowo można zdeklarować minimalną i maksymalną głębokość grzejnika, co pozwoli na szybki dobór np. grzejników jednopłytowych i dwupłytowych albo tylko dwupłytowych.

! Zmienne zdefiniowane w ten sposób dotyczą bieżącego projektu i dlatego są nazywane zmiennymi lokalnymi. Nie są one widoczne w innych projektach.

Zmienne wyrażeń można również wprowadzać w dowolnym oknie edycji danych projektu przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Insert. Więcej informacji na ten temat Użytkownik przeczyta w rozdziale 6.