4.8.3. Określanie typów. Skróty literowe.<br>

### 4.8.3. Określanie typów. Skróty literowe.

Typ rury, grzejnika, zaworu itd. jest polem wyboru. W takim polu można rozwinąć listę możliwych do wybrania elementów. Lista zależy od katalogów wybranych w projekcie.

! Określenie właściwego dla projektu typu podłączenia oraz oporów miejscowych jest możliwe dopiero po określeniu typu rury. W przeciwnym wypadku są dostępne tylko standardowe systemy podłączeń.

Alternatywnym sposobem wyboru typu elementu jest utworzenie, a nastepnie użycie skrótu literowego. Użytkownik ma możliwość przypisywania liter do elementów z katalogów: ”Rury i kształtki”, „Zawory i armatura”, „Izolacje”, „Grzejniki” oraz „Ogrzewanie płaszczyznowe”. Domyślnie lista skrótów jest pusta. Można dla najczęściej używanych elementów przypisać skróty w celu przyspieszenia pracy.

Zawsze oczywiście istnieje możliwość wybrania dowolnego elementu z listy bez konieczności przypisywania jej skrótu literowego.

Okno skrótów literowych przedstawia się następująco:

¨ Aby przypisać skrót literowy należy:

1. Wybrać menu „Opcje /„”Ustawienia programu” / Edycja skrótów literowych” ,

2. Wpisać w polu „Nowy skrót” literę lub kilka liter, które mają być przypisanym skrótem. Program nie rozpoznaje dużych i małych liter,

3. Wybrać w liście „Element katalogu” element, który ma być przypisany wybranej literze,

4. Kliknąć przycisk „Przypisz”,

5. Zatwierdzić zmiany klikając „OK”.

¨ Aby skasować skrót literowy należy:

1. Wybrać menu „Opcje / „Ustawienia programu” / „Edycja skrótów literowych” ),

2. Wybrać z listy „Zdefiniowane skróty” skrót wraz z przypisanym elementem, który ma zostać usunięty,

3. Kliknąć przycisk „Kasuj”,

4. Zatwierdzić zmiany klikając „OK”.

¨ Aby wyświetlić aktualną listę skrótów literowych należy wybrać menu Widok / Pokaż/Schowaj skróty literowe .

Skrót literowy odnosi się do rodziny rur lub rodziny innych elementów. Oznacza to, że wpisując w tabeli danych w polu “Typ rury” literę oznaczającą typ rury, nakazuje się programowi dobranie wielkości typu rury z danej rodziny. Aby narzucić średnicę rury należy wpisać: <średnica><skrót_literowy>, np. 10a, jeśli do litery “a” jest przypisany typ rury.

Należy pamiętać o tym, ze skróty literowe są przypisane do Użytkownika, a nie do projektu, tak wiec np. nie mogą być przeniesione na inny komputer wraz z plikiem projektu.