9.2.5. Tabela pomieszczeń<br>

### 9.2.5. Tabela pomieszczeń

W tabeli „Pomieszczenia” zestawione są wszystkie pomieszczenia występujące w projekcie przypisane do poszczególnych kondygnacji znajdujących się na kolejnych arkuszach roboczych.

Do kondygnacji przypisana jest nazwa, rzędna oraz kolejne mieszkania i pomieszczenia.

Symbol pomieszczenia | symbol (nazwa) pomieszczenia |
ti/qi | temperatura wewnętrzna | [0C]
Liczba grzejników | liczba i rodzaj grzejników: p (płaszczyznowe), k (konwekcyjne) BRAK (brak grzejników), |
Q/F | zapotrzebowanie ogrzewania | [W]
Qwym/Fwym | wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu | [W]
Qop/Fop | wymagana moc grzejników płaszczyznowych | [W]
Qgrz/Fgrz | wymagana moc grzejników konwekcyjnych | [W]
Wynik. Qop/Fop | wynikowa moc grzejników płaszczyznowych | [W]
Wynik. Qgrz/Fgrz | wynikowa moc grzejników konwekcyjnych | [W]
Wynik Qdz/Fdz | wynikowe zyski ciepła od działek znajdujących się w pomieszczeniu | [W]
Pokrycie strat | procentowe przegrzanie lub niedogrzanie | [%]