5.2.2. Okno listy błędów<br>

### 5.2.2. Okno listy błędów

W oknie listy błędów wszystkie komunikaty można przedstawić w formie drzewka lub listy. Te polecenia można wywołać z menu podręcznego (kliknięciem na prawy klawisz myszy). Widok komunikatów w formie drzewka przedstawia je jako przypisane do odpowiednich pozycji projektu. Należą tutaj komunikaty dotyczące danych ogólnych i wyników, definicji przegród, kondygnacji, pomieszczeń itd. Widok komunikatów w formie listy przedstawia je jako listę, przedstawioną w kolejności występujących danych projektu. W danym widoku jako pierwsze są wyświetlane błędy, następnie ostrzeżenia, na końcu podpowiedzi.

Komunikaty błędów dotyczą m.in. następujących sytuacji: pozostawienie pustego pola danej projektu, wpisanie niepoprawnego wyrażenia, działania matematycznego czy też niezgodnego pod względem jednostek działania na zmiennych w polach edycji danych. Komunikaty ostrzeżeń są wyświetlane dla danych, których obecność nie jest niezbędna dla obliczeń, a których brak utrudnia edycję projektu lub dla danych o podejrzanej wartości. Komunikaty podpowiedzi informują o niewyznaczeniu pewnych parametrów budynku z uwagi na występujące błędy lub stanowią wyjaśnienie sposobu wyznaczania pewnych wartości.

Diagnostyka w oknie listy błędów przebiega w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje sprawdzanie wprowadzanych danych ogólnych oraz definiowanie przegród, a więc do momentu wprowadzenia struktury budynku. Drugi dotyczy całości projektu obejmując wszystkie etapy wprowadzania danych. Rozpoczyna się z momentem wprowadzenia pierwszego elementu struktury budynku.

O tym, jakie komunikaty będą występowały w oknie listy błędów informują symbole literowe , gdzie litera „B” oznacza błędy, „O” ostrzeżenia, natomiast „P” podpowiedzi. Aby zadeklarować pokazywanie wybranych komunikatów, należy skorzystać z menu podręcznego. Jeżeli każdy z rodzajów komunikatów jest zadeklarowany jako wyświetlany w liście błędów, to wówczas jest zaznaczony charakterystycznym dla siebie kolorem. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.2.6.

Zlikwidowanie błędu polega na jego odnalezieniu w projekcie i prawidłowym uzupełnieniu lub poprawieniu. W rezultacie komunikat jest anulowany. Poprawnie uzupełniony projekt nie zawiera błędów. Więcej informacji na temat treści komunikatów zawiera Dodatek C. Komunikaty o błędach.