6.1.6. Działka by-passu, działka bez przepływu medium<br>

### 6.1.6. Działka by-passu, działka bez przepływu medium

Działki by-passu używane są do wprowadzania dodatkowych połączeń w instalacji (np. obejść), w węzłach których mogą znajdować się elementy armatury (np. zawory nadmiarowo-upustowe, zawory trójdrogowe).

Działki bez przepływu medium wykorzystywane są do podłączania elementów typu naczynie wzbiorcze lub tworzenia sieci odpowietrzającej.

! Działek bez przepływu medium nie wolno łączyć ze sobą.

! Działki bez przepływu medium nie są widoczne w listach wyników, natomiast są w zestawieniu materiałów.

Przycisk w pasku narzędzi „Sieć /grzejniki”: „Działka by-passu” oraz „Działka bez przepływu medium”.

Wygląd na ekranie (kolor różowy i szary):

oraz

Dane elementu „Działka by-passu” oraz „Działka bez przepływu medium” – układ danych jak dla działki.