9.2.16. Zestawienie elementów ogrzewania płaszczyznowego<br>

### 9.2.16. Zestawienie elementów ogrzewania płaszczyznowego

Dla elementów ogrzewania płaszczyznowego (umowna granicą jest rozdzielacz) program generuje osobno kompletne i szczegółowe zestawienie materiałów, obejmujące:

- elementy instalacji – rury, rozdzielacze, złączki przyłączeniowe rur do rozdzielaczy, armaturę rozdzielaczy,

- elementy uzupełniające – szafki rozdzielaczy, rury osłonowe (peszle), izolacje dla rur,

- elementy konstrukcji podłogi – płyty systemowe, folie ochronne, płyty izolacyjne,

- akcesoria i elementy montażowe – spinki montażowe, siatki lub szyny montażowe, taśmę przyścienną, plastyfikatory lub dodatki do betonów (jastrychów) i inne.

Poszczególne elementy są zestawiane w ilościach zgodnym z wytycznymi producenta danego systemu ogrzewania podłogowego.

Produkt | nazwa katalogowa produktu |
Wielkość | dobrana / narzucona wielkość produktu |
Kod katalogowy | kod katalogowy produktu |
Ilość | ilość produktu |
Jednostka | jednostka miary |

! Należy zwrócić uwagę na pole „Pow. do zest. [m2]” (powierzchnia do zestawienia materiałów), obecne w danych PG. Podczas zestawiania materiałów takich jak płyty izolacyjne lub systemowe brana jest pod uwagę wartość z tego pola, a nie powierzchnia efektywna PG. Pole to umożliwia uwzględnienie podczas tworzenia zestawienia materiałów izolacyjnych całej powierzchni pomieszczenia w sytuacji, gdy rury grzejne (a więc PG) pokrywają tylko jego część.