4.8. Uzupełnianie danych elementów<br>

## 4.8. Uzupełnianie danych elementów

### 4.8.1. Podstawy uzupełniania danych

Większość elementów, na których operuje program, posiada określone dane lub parametry. Do edycji tych danych służy tabela danych. Tabela znajduje się standardowo z prawej strony okna programu. Są tutaj uzupełniane dane elementów wstawionych na obszar roboczy programu. Dane elementu są podzielone na kategorie zależne od rodzaju elementu. Kategorie grupują dane wg określonych kryteriów np. wg wymiarów, danych technicznych, wyglądu, przynależności do ogrzewania płaszczyznowego itp.

¨ Aby włączyć / wyłączyć tabelę danych należy wybrać polecenie „Widok / Pokaż / Schowaj tabelę danych” (F12, ).

W lewej kolumnie tabeli danych znajdują się nazwy pól, natomiast z prawej strony widać wartości tych pól. Tabela podzielona jest nagłówkami na poszczególne kategorie. Każda kategoria zawiera pola edycji elementu. Każda kategoria danych wyróżniona jest innym kolorem. Poszczególne kategorie można zamykać za pomocą znaku jeśli pola są widoczne i otwierać za pomocą znaku jeśli są ukryte. Można w ustawieniach programu zmienić domyślnie widoczność pól, czyli kategorie w tabeli danych mogą być przedstawiane jako zamknięte lub otwarte (patrz rozdział 7.3.1).

! Niektóre pola mają chmurki pomocy, które pokazują dokładniejszy opis po ustawieniu kursora myszki na tym polu (bez przyciskania klawiszy myszki).

Zawartość tabeli nie jest stała – pojawiające się pola zależą od typu zaznaczonego elementu. Jeżeli zaznaczono kilka elementów tego samego typu, w tabeli znajdują się pola wspólne wszystkich zaznaczonych elementów. Jeśli zaznaczonych jest kilka elementów różnych typów, tabela danych nie będzie zawierała żadnych pól.

! Zaznaczenie wielu elementów tego samego typu i jednoczesna edycja niektórych danych tych elementów może bardzo przyspieszyć proces uzupełniania danych (patrz rozdział 4.8.7).

! Podczas uzupełniania danych konieczne jest zaznaczanie elementów. Ponieważ podczas zaznaczania może dojść do przypadkowego przesuwania elementów, korzystne jest ich zablokowanie (tryb BLOK) przed przystąpieniem do uzupełniania danych (patrz rozdział 4.5.2).