6.1.19. Elementy armatury umieszczane na odbiornikach<br>

### 6.1.19. Elementy armatury umieszczane na odbiornikach

Na grzejnikach można umieszczać tylko zawory do tego przeznaczone (garnitury przyłączeniowe) i odpowietrzniki.

- Zestawy grzejnikowe: - elementy te mogą być wybrane z katalogu lub muszą mieć określoną wartość oporu, dzeta lub kv,

- Zestawy przyłączeniowe: - elementy te mogą być wybrane z katalogu lub muszą mieć określoną wartość oporu, dzeta lub kv,

- Odpowietrzniki / - elementy te nie są wybierane z katalogów.