6.1.10. Zdalne połączenie<br>

### 6.1.10. Zdalne połączenie

Ten element służy do realizacji zdalnych połączeń działek lub przyłączy. Zdalne połączenie jest identyfikowane przez symbol oraz przypisany arkusz docelowy, z którym ma powiązanie. W projekcie elementy te powinny być umieszczane parami o tym samym symbolu. Zdalne połączenie może być wykorzystywane w obszarze jednego arkusza lub do łączenia instalacji pomiędzy arkuszami.

Przycisk w pasku narzędzi „Sieć/grzejniki ”:

Wygląd na ekranie (rzut / rozwinięcie):

Dane elementu „Zdalne połączenie”:

Arkusz docelowy

Pole wyboru. Z dostępnej listy istnieje możliwość wyboru, do którego arkusza w projekcie ma się odnosić dane połączenie.

Symbol

Pole tekstowe. Symbol zdalnego połączenia identyfikujący jednoznacznie element. Dana obowiązkowa nawet w przypadku występowania tylko jednej pary zdalnych połączeń.

Typ opisu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy rodzaju opisu połączenia na rysunku.

Włączenia

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy sposobu rysowania zasilania i powrotu względem siebie lub deklaracji, że zdalne połączenie dotyczy tylko zasilania lub tylko powrotu.

Strzałki

Pole wyboru. Włączenie lub wyłączenie rysowania strzałek.

Odstęp podł. rys.

Pole liczbowe. Odstęp punktów podłączeń na rysunku.

Czcionka

Pole kompleksowe. Możliwość zmiany stylu, rozmiaru i koloru czcionki opisu.

Wysokość czcionki

Pole liczbowe. Wysokość czcionki opisu.

Kolor wypełnienia

Pole wyboru. Możliwość zmiany wypełnienia symbolu zdalnego połączenia.