5.2.10. Punkt odniesienia<br>

### 5.2.10. Punkt odniesienia

W przypadku, gdy w projekcie występuje kilka arkuszy roboczych typu „Rzut” i na każdym arkuszu planowane jest umieszczenie oddzielnego rzutu kondygnacji, bardzo pomocna jest opcja „Punkt odniesienia”, w pasku narzędzi „Elementy” oznaczona jako . Pozwala ona ustalić poprawne, wzajemne relacje graficzne pomiędzy przesuniętymi względem siebie rzutami znajdującymi się na poszczególnych arkuszach. Wstawienie w tym samym miejscu na poszczególnych rzutach kondygnacji punktu odniesienia powoduje ustalenie ich punktu wspólnego, tak aby na wszystkich arkuszach rzuty zostały sobie przyporządkowane. ,

! Na danym arkuszu roboczym można wstawić tylko jeden punkt odniesienia.

Wstawienie punktu odniesienia na rzut kondygnacji, który ma być skopiowany na sąsiedni arkusz roboczy (np. w celu powielenia rzutu), ułatwia również wstawianie skopiowanego rzutu. Rzut zostanie wstawiony dokładnie nad rzutem kondygnacji z arkusza poniżej. Element „Punkt odniesienia” nie posiada tabeli danych.