2.5.8. Analiza kompletnych wyników i wydruk projektu<br>

### 2.5.8. Analiza kompletnych wyników i wydruk projektu

Całość wyników obliczeń jest podana w tabelach: „Wyniki ogólne”, „Działki”, „Pomieszczenia” „Odbiorniki”, „Trasy, obiegi” oraz w zależności od zaznaczonych opcji wyników również w tabelach „Zestawienie materiałów” oraz „Lista elementów”.

Tabela działek zawiera również informacje o zaworach i pompach, a także rozdzielaczach przynależnych do działek.

Zestawienie materiałów rozdzielone jest na kilka części. Istnieje możliwość skonfigurowania zawartości tabel (wyłączenia wyświetlania niektórych kolumn) oraz wyszukiwania elementów spełniających określone warunki, np. działek o zadanym numerze, o prędkości przepływu większej od zadanej, o wychłodzeniu wody większym od zadanego itd. Funkcje te przypisane są do podręcznego menu pojawiającego się po kliknięciu tabeli prawym klawiszem myszy. Szczegółowy opis tabel wyników i związanych z nimi funkcji zamieszczono w dalszych rozdziałach instrukcji.

Po naciśnięciu przycisku „Drukuj” program wyświetli podgląd wydruku wraz z okienkiem umożliwiającym wygodne konfigurowanie zakresu i stylu wydruku. Chcąc przełączyć podgląd na inną tabelę wyników należy w okienku sterującym wybrać zakładkę „Schemat” i ze znajdujących się w niej pozycji wybrać odpowiedni schemat. Możliwe jest tworzenie własnych schematów.

Po zakończeniu wydruku należy powrócić do wyników poprzez naciśnięcie przycisku „Koniec”.

Powrót do edytora graficznego następuje po naciśnięciu przycisku opisanego „Edytor” w górnej części ekranu. W edytorze graficznym wyniki są:

- umieszczane na rysunku automatycznie, np. wielkości grzejników i zaworów, w zakresie stosownym do konfiguracji wyglądu,

- widoczne na rysunku po dodaniu dodatkowych elementów graficznych (np. średnice działek, przepływy w działkach i niektóre inne wyniki dla działek po wstawieniu elementu „Opis działki”).

W celu pokazania na rysunku dobranych średnic przewodów należy na działkach umieścić elementy typu „Opis działki”, które można znaleźć na zakładce „Grafika”. Element taki można skonfigurować na wyświetlanie różnych wyników, m.in. średnicy działki, przepływu i grubości izolacji. Skonfigurowany opis działki można zapamiętać w pasku elementów Użytkownika (patrz funkcja „Dołącz do paska narzędzi”) do późniejszego wielokrotnego wykorzystania.

Rysunek można też uzupełnić o inne elementy graficzne, np. o tabelkę projektu. Tabelkę taką można konfigurować w bardzo szerokim zakresie, a skonfigurowaną również zapamiętać w pasku narzędzi do dalszego wykorzystania.

Program umożliwia sprawdzanie wyników cząstkowych dla poszczególnych elementów instalacji za pomocą „chmurek”. Po ustawieniu się wskaźnikiem myszki na elemencie, program pokazuje chmurkę zawierającą wyniki dla elementu. Po ustawieniu się na węźle (punkcie łączenia działek) chmurka zawiera informację o sposobie realizacji węzła z dostępnych w katalogach elementów.

Zamiast bezpośredniego wydruku na drukarce lub ploterze możliwe jest wyeksportowanie rysunku do plików graficznych, w tym również do plików aplikacji typu CAD. W tym celu należy skorzystać z polecenia „Plik / Eksport rysunku …” i wybrać jeden z dostępnych formatów.

W edytorze graficznym również można zobaczyć wyniki zestawione w postaci tabel. Należy w tym celu nacisnąć klawisz funkcyjny F11 lub kliknąć przycisk opisany jako „Wyniki obliczeń” na pasku narzędzi „Program”.

W tym przypadku drukowanie tabeli wywoływane jest przez wybranie odpowiedniej pozycji w podręcznym menu pojawiającym się po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszarze tabeli.

Niektóre tabele zawierają w swoich wierszach ikonkę symbolizującą latarkę. Kliknięcie tej ikony spowoduje znalezienie elementu, którego dotyczy wiersz tabeli, na rysunku. Wyszukiwanie w drugą stronę jest dostępne przez podręczne menu pojawiające się po kliknięciu elementu na rysunku prawym klawiszem myszy. W sytuacji, gdy aktualnie widoczna tabela nie zawiera wyników dla wskazanego w ten sposób elementu, zostanie wyświetlona inna, odpowiednia tabela.

Konfiguracja wydruku rysunków jest przeprowadzana na zakładce „Wydruk” wybieranej spośród zakładek w dolnej prawej części ekranu zobacz rozdział 2.4.9.