4.5.4. Okno edycji przegrody<br>

### 4.5.4. Okno edycji przegrody

Dane przegród mogą być uzupełnione w oknie edycji pomieszczenia w tabeli przegród lub w oknie edycji przegrody. Przełączanie pomiędzy tymi oknami odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl +G.

Wywołania okna edycji przegród Użytkownik dokonuje w analogiczny sposób jak okna edycji kondygnacji, mieszkania i pomieszczenia. Tak, więc przez zaznaczenie w drzewku struktury budynku wybranej przegrody wywołuje się po prawej stronie okno edycji przegrody „Struktura budynku: Przegroda”.

Pola edycji zawierają wszystkie dane przegrody potrzebne do obliczeń strat ciepła oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło, (jeżeli została wybrana taka opcja obliczeń).

Pola te mogą być częściowo uzupełnione dla przegród zdefiniowanych w „Definicjach przegród”, nieuzupełnione dla nowo wprowadzanych przegród w pomieszczeniu lub uzupełnione zgodnie z danymi wprowadzonymi w tabeli przegród w oknie edycji pomieszczenia. Okno edycji przegrody zawiera takie same pola dotyczące danych przegród jak okno edycji pomieszczenia. Pomiędzy tymi oknami Użytkownik przechodzi za pomocą klawiszy Ctrl+G „Edytuj przegrodę w widoku pomieszczenia”. Dlatego uzupełnienie danych przegród w wybranym oknie edycji powoduje ich uzupełnienie w odpowiadających sobie polach.

Dane przegród Użytkownik może uzupełnić w polach, których opis i znaczenie zostały już opisane w rozdziale 4.5.3.2. Rodzaj pól występujących w oknie edycji przegrody zależy od typu zadeklarowanych przegród.

Dostępne czynności w drzewku struktury budynku – poziom przegród

Menu podręczne:

- Dodaj przegrodę F7 – wstawia przegrodę jako ostatnią w liście przegród pomieszczenia w drzewku struktury budynku,

- Dodaj przegrodę w miejscu kursora Ins – wstawia nową przegrodę w drzewku struktury budynku w miejscu kursora,

- Usuń przegrodę (przegrody) Ctrl+Del – usuwa zaznaczoną przegrodę (przegrody),

- Przypisz pomieszczenie z drugiej strony – dla przegród wewnętrznych powoduje wywołanie drzewka pomieszczeń, które mogą sąsiadować z zaznaczoną przegrodą wewnętrzną. Tak zadeklarowana przegroda jest przypisana oraz widoczna dla dwóch sąsiadujących pomieszczeń,

- Dodaj przegrodę z sąsiadującego pomieszczenia – pozwala na dodanie nieprzypisanej przegrody wewnętrznej do sąsiadującego pomieszczenia. Użytkownik może wybrać z rozwijanego drzewka odpowiednią przegrodę wewnętrzną – ścianę, strop, okno lub drzwi wewnętrzne. Tak zadeklarowana przegroda jest widoczna dla dwóch sąsiadujących pomieszczeń,

- Dodaj przegrodę z sąsiadującego pomieszczenia w miejscu zaznaczenia – pozwala na dodanie nieprzypisanej przegrody wewnętrznej do sąsiadującego pomieszczenia w wybranym miejscu drzewka struktury budynku. Użytkownik może wybrać z rozwijanego drzewka odpowiednią przegrodę wewnętrzną – ścianę, strop, okno lub drzwi wewnętrzne. Tak zadeklarowana przegroda jest widoczna dla dwóch sąsiadujących pomieszczeń,

- Dodaj okno/drzwi Ctrl+F7 – wstawia okno/drzwi jako przegrodę zagnieżdżoną – przypisaną do przegrody zewnętrznej lub wewnętrznej. Przypisanie dotyczy zaznaczonej przegrody, o czym świadczy ikona przy tej przegrodzie,

- Odnajdź element w drzewie/liście błędów – odnajduje zaznaczoną przegrodę w wyświetlonej liście błędów. W ten sposób Użytkownik może dowiedzieć się, jakie dane są nieuzupełnione lub uzupełnione niepoprawnie,

- Przejdź do definicji przegrody – polecenie dostępne dla przegród zdefiniowanych w ”Definicji przegród”. Zaznaczenie wybranej przegrody i wybranie tego polecenia powoduje przejście do pól edycji w „Definicjach przegród”,

- Odszukaj przegrodę (okno/drzwi) w Instal-therm – powoduje odszukanie zaznaczonej przegrody w programie Instal-therm pod warunkiem równoczesnego otwarcia tego samego projektu w obydwu aplikacjach,

- Kopiuj (Ctrl+C) – pozwala na skopiowanie zaznaczonej przegrody w obrębie struktury budynku aktualnie edytowanego projektu do innego projektu,

- Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonej przegrody,

- Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanej lub wyciętej przegrody w wybrane miejsce struktury budynku tego samego lub innego projektu.