2.6.1. Opis kondygnacji<br>

### 2.6.1. Opis kondygnacji

Opisu kondygnacji Użytkownik dokona klikając w drzewku struktury budynku na poziom kondygnacji. Z prawej strony ekranu wyświetli się okno edycji kondygnacji „Struktura budynku: Kondygnacja”.

Pola edycji służą do wpisania nazwy kondygnacji, komentarza do nazwy oraz uzupełnienia danych dotyczących jej wymiarów. Są to: rzędna podłogi, wysokość kondygnacji w osiach, grubość stropu, rzędna parapetu, domyślna szerokość wnęki grzejnika.

W strukturze budynku wybieramy kondygnację, względem której będą obliczane rzędne podłóg na każdym piętrze. Dla wybranej kondygnacji zaznaczamy pole „Kondygnacja odniesienia”. Rzędna podłogi dla każdej kondygnacji jest obliczana przez program automatycznie, na podstawie zadeklarowanej rzędnej podłogi kondygnacji odniesienia i wysokości kondygnacji.

Jeżeli zadeklarujemy wartość rzędnej podłogi kondygnacji odniesienia jako „0”, wówczas wszystkie piętra znajdujące się powyżej kondygnacji odniesienia będą miały rzędną ze znakiem dodatnim, a wszystkie znajdujące się poniżej będą miały rzędną ze znakiem ujemnym.

Program uzupełnia automatycznie wyżej wymienione wymiary, gdyż są zadeklarowane w „Zmiennych wyrażeń” jako predefiniowane. Należy skontrolować ich wartość tak, aby odpowiadały parametrom budynku.

Do uzupełnienia pozostaje pole dotyczące domyślnej szerokości wnęki grzejnika. Jej zadeklarowanie pozwala na szybszą edycję danych doboru grzejnika. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4.5.1.

W polu „Typ” jest wyświetlany typ aktualnej kondygnacji np. „Parter”, „Piętro”, „Piwnica”. Wybór jest możliwy w tym polu lub w strukturze budynku, w podręcznym menu dotyczącym kondygnacji.

Z rozwijalnej listy w polu „Typ” Użytkownik dokonuje jego wyboru. Jeżeli budynek jest jednokondygnacyjny, wówczas dla pierwszego i jedynego poziomu budynku jest przypisany jako „Parter”. Jeżeli poziomów budynku jest więcej, Użytkownik wybiera im typ przez jego zaznaczenie w liście wyboru. Wybór typu „Parter” powoduje, że wszystkie kondygnacje znajdujące się powyżej mają przypisany typ „Piętro” a wszystkie poniżej typ „Piwnica”.

W drzewku struktury budynku możliwość wyboru typu kondygnacji jest ograniczona do zadeklarowania „Parteru”. Taki wybór powoduje przypisanie odpowiednich typów wszystkim kondygnacjom znajdującym się powyżej i poniżej zadeklarowanej.