8.4.4. Opcje doboru średnic<br>

### 8.4.4. Opcje doboru średnic

Następna, trzecia zakładka (jest ona pierwsza, jeżeli w projekcie nie występuje ogrzewanie płaszczyznowe) zawiera wszystkie pozostałe opcje obliczeń: doboru średnic, regulacji sieci i obliczeń cieplnych, w tym doboru grzejników. Wybór zestawu opcji odbywa się przez wybór z listy widocznej w lewej części ekranu.

Opcje doboru średnic, które są pierwszym widocznym zestawem opcji, zawierają pola do zaznaczenia:

- Ponownie dobieraj średnice – włącza dobór średnic przy drugich i następnych obliczeniach projektu (np. jeżeli zmieniono kryteria doboru),

- Zachowaj narzucone średnice – w przypadku doboru średnic, wielkości narzucone w edytorze będą zachowane,

- Przechodź do następców rur – w razie niemożności dobrania odpowiednio dużej średnicy z wybranego typoszeregu program przejdzie do następnego, wskazanego w katalogu jako „następca” (o ile istnieje),

- Ogrzewanie płaszczyznowe: Wykonuj podziału OP na zwoje – pole aktywne dla tych systemów ogrzewania płaszczyznowego, w których występuje możliwość podziału długości rur na zwoje. Zaznaczenie tej opcji obliczeń powoduje wyświetlenie w wynikach zestawienia materiałów, wybranych w opcjach projektu średnic rur w postaci zwojów.

Głównymi elementami ekranu są dwie tabele, z których górna podaje wykaz zastosowanych w projekcie typów rur, a dolna dla zaznaczonego w górnej tabeli typu, szczegółowe opcje doboru średnic. Są to wartości:

- Minimalnej średnicy (wewnętrznej), jaka może być dobierana,

- Maksymalnej prędkości przypisanej w katalogu do każdej średnicy,

- Maksymalnej wartości jednostkowego oporu tarcia.

Wartości te zróżnicowane są dla różnych umiejscowień działek: gałązek, poziomej sieci wewnątrz mieszkań (do pionu), pionów i dla pozostałej sieci. Zastosowane zestawy opcji można zapamiętać w pliku, który można wykorzystać przy obliczeniach innych projektów. Ponadto zawsze są zapamiętywane automatycznie w pliku projektu.

W górnej tabeli w aktualnie wybranym wierszu znajduje się przycisk , którego kliknięcie otwiera pomocniczą tabelkę, w której możemy zobaczyć wartości maksymalnych prędkości dla poszczególnych średnic i elementów zmiany kierunku, a także włączyć lub wyłączyć poszczególne średnice do zastosowania przy doborze.