7.5.1.2. Określenie jednostki miary rysunku<br>

#### 7.5.1.2. Określenie jednostki miary rysunku

Jednostkę miary rysunku należy wybrać w polu poniżej przycisków, rozwijając listę dostępnych wielkości. Jednostka musi być odpowiednia do rozmiarów rzeczywistych obiektu. Poniżej program wyświetla rozmiar rysunku, czyli jego szerokość i wysokość w jednostkach pliku DWG/DXF oraz w metrach.

Jednostkę miary rysunku można zdefiniować:

- spośród dostępnych wielkości (100m, 10m, 1m, 1dm, 1cm, 1mm, 0.1mm, 0.01mm, domyślne),

- poprzez narzucenie dowolnej wartości liczbowej w [m],

- za pomocą przycisku "Zmierz" (umieszczonego obok rozwijalnej listy z jednostkami rysunku). Po wybraniu tej opcji program przechodzi w tryb mierzenia odległości w obszarze rysunku. Użytkownik podaje początkowy i końcowy punkt pomiaru odległości na rysunku, po czym pojawia się okno, w którym użytkownik wpisuje odległość punktów w metrach, a następnie program automatycznie wyznacza jednostkę rysunku i wyświetla ją w polu "Jednostka miary rysunku".

! Wybranie jednostki miary rysunku odpowiedniej do rozmiarów obiektu rzeczywistego ma znaczenie ze względu na edytor graficzny programu Instal-therm, który zawsze pokazuje i odczytuje wymiary w metrach. Dlatego ważne jest, aby importowany rysunek był poprawnie przeskalowany.

W oknie wyboru jednostki miary rysunku istnieje możliwość wyboru opcji „Przyjmij poprzednie ustawienia importu”. Po zaznaczeniu tej opcji program automatycznie przymnie wszystkie ustawienia jakie zostały zastosowane przy poprzednim imporcie (tego samego lub innego pliku) – czyli jednostka miary rysunku, przedział szerokości ścian, warstwy importowane jako podkład, itd..