4.4. Definicje przegród<br>

## 4.4. Definicje przegród

Po uzupełnieniu wszystkich pól w „Danych ogólnych” budynku, należy przejść do kolejnych danych projektu przez kliknięcie myszką na pozycję „Definicje przegród”.

Wówczas w dolnym lewym okienku ukaże się lista zadeklarowanych przegród przedstawiona w postaci drzewa – dla nowego projektu będzie ona pusta. Z prawej strony pojawi się tabela z danymi wszystkich zadeklarowanych przegród – również pusta. Po zdefiniowaniu przegród, lista i tabela będą uzupełnione wprowadzonymi danymi.

Dane przegród przedstawione są w następujących kolumnach:

Nazwa – nazwa zdeklarowanej przegrody,

Opis – komentarz do nazwy przegrody,

Typ przegrody – dokładny typ przegrody wywołany w okienku definicji przegrody,

U0 – współczynnik przenikania ciepła przegrody [W/(m2K)],

Użytkownik na tym etapie wprowadzania danych dysponuje poleceniami dotyczącymi zdefiniowanych przegród. Niektóre z nich są dostępne w tabeli przegród, a niektóre w drzewie przegród.

Dostępne czynności w tabeli danych

W tabeli danych Użytkownik może dodawać definicje przegród, usuwać je oraz przechodzić do okna edycji wybranej przegrody. Polecenia te są dostępne w następujących miejscach:

W menu podręcznym (wywołanym prawym klawiszem myszki):

- Dodaj definicję przegrody (F7) – dodaje kolejną (nową) definicję przegrody na końcu listy przegród.

- Dodaj definicję przegrody w miejscu zaznaczenia (Ins) – dodaje definicje przegrody w miejscu zaznaczonym kursorem w tabeli przegród.

- Usuń przegrodę (Ctrl+Del) – usunięcie przegrody, na której znajduje się kursor lub wszystkich zaznaczonych przegród.

Klawiatura:

- Shift+<strzałki> – zaznaczanie kolejnych przegród,

- Ctrl+<strzałki> – zaznaczanie wybranych przegród,

- Ctrl+Del – usunięcie przegrody lub wszystkich zaznaczonych, na których znajduje się kursor.

Myszka:

- Podwójne kliknięcie prawym klawiszem myszy na przegrodę – wywołanie podręcznego menu,

- Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na przegrodę – przejście do edycji przegrody.

- Złapanie przegrody za kolumnę z liczbą porządkową „Lp” i przeciągnięcie w inne miejsce tabeli – przeniesienie zaznaczonej przegrody w inne miejsce tabeli przegród.

- Złapanie przegrody za kolumnę z liczbą porządkową „Lp” +Ctrl i przeciągnięcie w obrębie tabeli lub do schowka – skopiowanie przegrody w inne miejsce tabeli lub do schowka.

Dostępne czynności w drzewie zdefiniowanych przegród

Menu podręczne:

- Dodaj definicję przegrody (F7) – dodaje kolejną (nową) definicję przegrody na końcu listy przegród.

- Utwórz kopię definicji przegrody – pozwala na stworzenie kopii przegrody. Polecenie bardzo wygodne w przypadku, gdy Użytkownik chce zdefiniować przegrodę o innej nazwie, ale takich samych własnościach cieplnych jak kopiowana.

- Dodaj definicje przegrody w miejscu zaznaczenia, (Ins) – pozwala na podanie definicji przegrody w zaznaczonym miejscu drzewa zdefiniowanych przegród.

- Usuń definicję przegrody (definicję przegród), (Ctr+Del) – umożliwia usunięcie wybranej przegrody lub przegród.

- Odnajdź element w drzewie/liście błędów – kliknięcie na to polecenie powoduje odnalezienie zaznaczonej przegrody w drzewie/liście błędów.

- Kopiuj (Ctrl+C) – pozwala na skopiowanie zaznaczonej definicji przegrody (przegród) w obrębie aktualnie edytowanej listy przegród lub do listy przegród w innym projekcie.

- Wytnij (Ctrl+X) – pozwala na wycięcie zaznaczonej definicji przegrody (przegród).

- Wklej (Ctrl+V) – pozwala na wklejenie skopiowanej lub wyciętej przegrody w wybrane miejsce listy przegród tego samego lub innego projektu.

Wymienione polecenia można również wywołać przez użycie przycisku „Rozwiń menu”.

Myszka:

- Złapanie za zaznaczoną przegrodę i przeciągnięcie do schowka lub do innego projektu – skopiowanie zaznaczonej przegrody do schowka lub do innego projektu.

- Złapanie za zaznaczoną przegrodę +Shift i przeciągnięcie do schowka lub do innego projektu – przeniesienie zaznaczonej przegrody do schowka lub do innego projektu.

Korzystając ze schowka Użytkownik może stworzyć bazę definicji przegród, z których może korzystać w obrębie tego samego projektu lub innych projektów.