6.1.13. Zawór trójdrogowy<br>

### 6.1.13. Zawór trójdrogowy

Zawory trójdrogowe są elementami, które istnieją samodzielnie w projekcie, nie są wstawiane na działkę jak inne elementy armatury. W stanie obliczeniowym instalacji, na działce bypassu nie występuje przepływ, tzn. zawór trójdrogowy liczymy dla stanu „pełny przelot”.

Przycisk w pasku narzędzi „Sieć/grzejniki”:

Wygląd na ekranie (rzut / rozwinięcie):

Dane elementu „Zawór trójdrogowy”:

Symbol

Pole tekstowe. Symbol identyfikujący jednoznacznie element.

Zawór trójdrogowy ...

Pole wyboru. Wybór typu zaworu z katalogów wczytanych do projektu lub przypisanie mu wartości znanego kv, dzeta lub oporu.

Dzeta/kv/Opór (pole opcjonalne)

Pole liczbowe. Pole do wpisania wartości dzeta w nawiasach kwadratowych, kv w nawiasach okrągłych lub oporu w kPa w nawiasach klamrowych dla wybranego elementu armatury. Dotyczy tylko elementów spoza katalogów.

Poz. opisu

Pole wyboru. Pole do przesuwania tekstu opisu – po kliknięciu przycisku z prawej strony pola zostanie otwarte specjalne okienko zawierające cztery strzałki. Klikanie na poszczególne strzałki powoduje skokowe przesuwanie opisu w odpowiednim kierunku. Pole to jest przydatne dla przesuwania opisów wielu zaworów po uprzednim grupowym zaznaczeniu. Opis zaworu można także przesuwać myszką przewlekając znaczek na rysunku.

Rodzaj opisu

Pole wyboru. W programie można skonfigurować różne sposoby opisywania zaworu. W tym miejscu można wybrać, który opis będzie wykorzystywany dla wybranego zaworu lub przejść do okna konfiguracji wyglądu. Po zadeklarowaniu nowego opisu jest on dostępny w rozwijanej liście w tabeli.

Obrót rys.

Pole wyboru. Sposób rysowania zaworu (odwrócony w osi równoległej, prostopadłej, itd.)

Wyrów. w poziomie

Pole wyboru. Wyrównanie opisu w poziomie.

Głowica (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy katalogowej typu głowicy zaworowej.

Śr. wlotu (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalogów możliwość wyboru z listy średnicy wlotowej.

Śr. wylotu (pole opcjonalne)

Pole wyboru. Dla zaworu spoza katalogów możliwość wyboru z listy średnicy wylotowej.

DP min. [kPa]

Pole liczbowe. Minimalny spadek ciśnienia na zaworze. Wartość w nawiasach oznacza wartość domyślną ustawianą w opcjach obliczeń. Można również wpisać wartość indywidualnie.

Stan elementu

Pole wyboru. Możliwość wyboru z listy aktualnego stanu elementu: istniejący lub projektowany. Wybór w tym polu ma jedynie wpływ na zestawienie materiałów.