9.4.2. Drukowanie i opcje wydruku<br>

### 9.4.2. Drukowanie i opcje wydruku

Po wykonaniu obliczeń możliwy jest wydruk projektu na dowolnej drukarce zainstalowanej w systemie Windows. Przed wykonaniem wydruku należy ustawić opcje wydruku oraz ustalić miejsca cięcia papieru, w sytuacji, gdy wydrukowanie całego projektu na jednym arkuszu nie jest możliwe.

¨ Aby wydrukować projekt należy:

1. Przejść do warstwy “Wydruk” poprzez kliknięcie na odpowiednią zakładkę warstw projektu, znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu. Program przejdzie w tryb podglądu wydruku,

2. Ustawić parametry i opcje wydruku przy pomocy pól w tabeli danych (tabela danych musi być włączona),

3. Skontrolować poprawność ułożenia miejsc cięcia papieru i ewentualnie dokonać korekt w tym zakresie przeciągając myszką miejsca cięć,

4. Wykonać polecenie „Plik / Drukuj” (Ctrl+P, ). Projekt zostanie wydrukowany.

Po wybraniu zakładki „Wydruk” program przejdzie w tryb podglądu wydruku. Z ekranu znikną punkty podłączeń, punkty pomocnicze, wszystkie linie przyjmą odpowiednią grubość. Jednocześnie w tabeli danych pojawiają się pola do konfiguracji wydruku zebrane w trzy kategorie „Drukarka”, „Zakres wydruku”, „Wydruk”:

Drukarka

Drukarka, na której ma być wydrukowany projekt.

Ustawienia ...

Pole służące do konfiguracji ustawień drukarki. Za pomocą przycisku z prawej strony pola można otworzyć odpowiednie okienko do konfiguracji ustawień drukarki.

Zakres wydruku

Pole służące do wyboru wydruku zakresu edycji. Użytkownik może wybrać, który zakres edycji ma być drukowany. Można zaznaczyć jednocześnie wszystkie zakresy edycji do wydruku lub wybrać dowolne.

Dla arkusza roboczego „Plan/rzut” możliwy jest wydruk zakresów edycji: „Ogrzewanie”, „San”, „Konstrukcja”, „Podkład”, z arkusza roboczego „Rozwinięcie” możliwy jest wydruk zakresów edycji: „Ogrzewanie”, „San”, „Konstrukcja”,

Skala

Skala wydruku w stosunku do rzeczywistych rozmiarów projektu. Istnieje możliwość dopasowania wielkości rysunku do zadeklarowanej strony. Po wpisaniu „?” program wylicza taką skalę, aby cały rysunek zmieścił się na stronie o wybranej wielkości. W polu tabeli pojawia się wówczas napis: „(dopasuj) = (85)”, co oznacza, że program dobrał skalę wydruku 1:85.

Zakładka [cm]

Szerokość zakładki. Poniżej w tym rozdziale znajduje się opis zakładek i przykładowy układ stron.

Orientacja

Możliwość zmiany orientacji papieru z pionowej na poziomą i odwrotnie.

Marg. lewy [cm], Marg. prawy [cm], Marg. górny [cm], Marg. dolny [cm]

Ustawienia marginesów wydruku.

Długość papieru [mm]

Długość papieru. Jako długość papieru program rozumie rozmiar papieru równoległy do osi poziomej projektu.

Szerokość papieru [mm]

Szerokość papieru. Jako szerokość papieru program rozumie rozmiar papieru równoległy do osi pionowej projektu.

Kolor

To pole pozwala włączyć lub wyłączyć wydruk kolorowy na drukarkach kolorowych (np. w celu oszczędności tuszu kolorowego lub wykonania szybkiego wydruku testowego). Jeżeli pole „Kolor” jest ustawione na „Nie”, to niezależnie od tego, czy drukarka jest kolorowa, czy nie, wydruk zawsze będzie czarno–biały. Wyłączenie koloru ma zastosowanie również przy wydruku na drukarkach monochromatycznych (czarno–białych) – zdarza się, że sterowniki takich drukarek nie drukują zbyt jasnych kolorów.

Papier we wstędze

Pole wyboru papieru we wstędze „Tak”/„Nie”. Pojęcie papieru we wstędze zostało omówione w rozdziale 9.4.4. Szerokość papieru widoczna na podglądzie wydruku odpowiada szerokości formatu papieru wybranego w ustawieniach drukarki.

Dł. strony we wstędze

Pola te służą do ustawienia drukowania we wstędze (patrz rozdział 9.4.4)…

Ilość stron

Pole informujące o liczbie stron potrzebnych do wydrukowania projektu przy aktualnych ustawieniach wydruku.

! Jeżeli w polu „Ilość stron” widoczna jest bardzo duża liczba, a na podglądzie wydruku nie widać granic arkuszy, należy wykonać funkcję odświeżenia układu stron wydruku – menu główne „Plik/ Odśwież układ stron wydruku”.

Niektóre dane odnośnie wydruku znajdujące się w tabeli są wspólne dla wszystkich arkuszy występujących w projekcie. Pola zawierające takie dane to: drukarka, ustawienia, zakładka, orientacja, marginesy, długość i szerokość papieru, kolor oraz deklaracja papieru we wstędze.

! UWAGA! – przy nietypowych projektach niektóre ze stron mogą być całkowicie puste.

W trybie podglądu wydruku na ekranie widać fioletowe i zielone kreski wraz z symbolami nożyczek. Oznaczają one miejsca cięć papieru. Kreski fioletowe oznaczają miejsce cięcia papieru, a kreski zielone oznaczają zakładki, które ułatwiają sklejenie projektu z pojedynczych kartek. Zakładka jest częścią wydruku, która pojawia się na obu sąsiadujących stronach. Przy sklejaniu projektu należy takie strony nałożyć jedną na drugą właśnie na szerokość zakładki. Dwie krótkie kreski powyżej i poniżej obszaru wydruku oznaczają miejsce, do którego powinna przylegać strona. Nie ma znaczenia, która strona będzie na górze, a która na dole. Zakładka może zostać wyłączona w tabeli danych poprzez wpisanie wartości „0” (zero) do pola “Zakładka”.

Poniżej przedstawiono wygląd przykładowych dwóch sąsiednich stron wydruku:

Po ustawieniu kursora myszki na jednej z fioletowych kresek zmienia on kształt na taki, który sugeruje możliwość przesuwania miejsca cięcia papieru. “Łapiąc” myszką za wybraną kreskę można ją przesuwać tak, aby np. nie było cięcia w środku tekstu opisu pomieszczenia. Nigdy jednak nie można ustawić wielkości strony większej niż wielkość strony w drukarce, można ją tylko zmniejszać.

Program umożliwia powrót do ustawienia standardowego wielkości strony. W tym celu należy wybrać polecenie „Plik / Odśwież układ stron wydruku”. Także zmiana drukarki, skali, zakładek lub marginesów powoduje ustawienie standardowego układu stron.

Ponadto ogólne ustawienia drukowania są zadeklarowane w menu głównym „Opcje/ Ustawienia programu/ Ogólne” w grupie ustawień „Opcje drukowania”. Można w ten sposób wybrać czy mają być drukowane linie jako miejsca cięcia, nożyczki itp. Więcej informacji na ten temat zawiera pkt. 7.3.1.

Ustawienia drukowania dotyczące poszczególnych elementów projektu takich jak działki, elementy armatury itp. są zadeklarowane w menu głównym „Opcje/Wygląd elementów”. W ten sposób można wybrać czy mają być drukowane symbole obejść i odsadzek, działki itp. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 7.2.5.