5.3.7. Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło<br>

### 5.3.7. Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku obejmują:

- Zestawienie przegród w strefach temperaturowych,

- Zestawienie przegród w budynku,

- Wyniki SZE dla stref temperaturowych,

- Wyniki SZE dla budynku,

- Zestawienie stref temperaturowych.

Zestawienie przegród w strefach temperaturowych obejmuje następujące dane:

Nazwa przegrody |  | [ - ]
Typ |  | [ - ]
U0 | współczynnik przenikania ciepła | [W/m2K]
E/Q | energia przenikająca przez przegrodę | [MJ]
%E/%Q | procentowy udział w energii traconej przez przegrody | [%]
A | powierzchnia użyta w obliczeniach strat ciepła | [m2]
%A | procentowy udział w powierzchni przegród | [%]

Zestawienie przegród w budynku obejmuje następujące dane:

Nazwa przegrody |  | [ - ]
Typ |  | [ - ]
E/Q | energia przenikająca przez przegrodę | [MJ]
%E/%Q | procentowy udział w energii traconej przez przegrody | [%]
A | powierzchnia użyta w obliczeniach strat ciepła | [m2]
%A | procentowy udział w powierzchni przegród | [%]

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło obejmuje tabelę zbiorczą zestawiającą wyniki obliczeń strat i zysków energii budynku dla poszczególnych miesięcy i poszczególnych pozycji bilansu energii. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło jest obliczane dla sezonu grzewczego.

Wyniki SZE dla stref temperaturowych obejmują następujące dane:

Miesiąc | nazwa kolejnego miesiąca w roku kalendarzowym | [ - ]
Esz/Qsz | suma strat energii budynku przez wszystkie przegrody zewnętrzne, za wyjątkiem gruntu w ciągu danego miesiąca | [MJ]
Eprz.n./Qprz.n. | suma strat energii budynku przez pomieszczenia nieogrzewane w ciągu danego miesiąca | [MJ]
Eg/Qg | suma strat energii budynku przez przegrody na gruncie w ciągu danego miesiąca | [MJ]
Esw/Qsw | suma strat energii budynku przez przegrody wewnętrzne w ciągu danego miesiąca | [MJ]
Ew/Qw | suma strat energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego przepływającego przez budynek | [MJ]
Eint/Qint | suma wewnętrznych zysków ciepła w budynku pochodząca od ludzi, oświetlenia, urządzeń elektrycznych, gotowania, ciepłej wody użytkowej | [MJ]
Es/Qs | suma zewnętrznych zysków ciepła budynku pochodząca od nasłonecznienia | [MJ]
Eh/Qh | suma zysków i strat energii budynku dla danego miesiąca obliczona dla wszystkich pozycji bilansu energii | [MJ]

Wyniki SZE dla budynku obejmują następujące dane:

Miesiąc | nazwa kolejnego miesiąca w roku kalendarzowym | [ - ]
Esz/Qsz | suma strat energii budynku przez wszystkie przegrody zewnętrzne, za wyjątkiem gruntu w ciągu danego miesiąca | [MJ]
Eprz.n./Qprz..n. | suma strat energii budynku przez pomieszczenia nieogrzewane w ciągu danego miesiąca | [MJ]
Eg/Qg | suma strat energii budynku przez przegrody na gruncie w ciągu danego miesiąca | [MJ]
Esw/Qsw | suma strat energii budynku przez przegrody wewnętrzne w ciągu danego miesiąca | [MJ]
Ew/Qw | suma strat energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego przepływającego przez budynek | [MJ]
Eint/Qint | suma wewnętrznych zysków ciepła w budynku pochodząca od ludzi, oświetlenia, urządzeń elektrycznych, gotowania, ciepłej wody użytkowej | [MJ]
Es/Qs | suma zewnętrznych zysków ciepła budynku pochodząca od nasłonecznienia | [MJ]
Eh/Qh | suma zysków i strat energii budynku dla danego miesiąca obliczona dla wszystkich pozycji bilansu energii | [MJ]

Zestawienie stref temperaturowych obejmuje następujące dane:

Nazwa strefy cieplnej |  | [ - ]
Pomieszczenia Ilość | suma pomieszczeń przypisanych do danej strefy cieplnej oraz ich nazwy | [ - ]
Vs | kubatura wszystkich pomieszczeń w strefie cieplnej | [m3]
tśr/qśr | średnia temperatura pomieszczeń w strefie cieplnej | [0C]
Qi/Fi | całkowite wewnętrzne zyski ciepła w strefie cieplnej | [W]
Opis | komentarz do nazwy strefy cieplnej | [ - ]