6.1.22. Elementy specjalne<br>

### 6.1.22. Elementy specjalne

- Manometr różnicowy i sygnał ciśnienia są elementami, które służą do pomiaru obliczeniowej różnicy ciśnień pomiędzy dwoma dowolnymi punktami instalacji.
Aby zmierzyć różnicę ciśnienia pomiędzy wybranymi punktami instalacji należy na jednej działce umieścić manometr różnicowy, a na drugiej sygnał ciśnienia. Następnie na manometrze należy chwycić ikonkę i przeciągnąć do punktu gdzie znajduje się sygnał ciśnienia. Program podłączy elementy do siebie, co widoczne będzie na rysunku: