4.7.3. Łączenie elementów<br>

### 4.7.3. Łączenie elementów

Program tworzy wzajemne połączenia elementów już na etapie tworzenia schematu instalacji. Punkty podłączeń elementów przestawiane są jako kwadraty.

Punkt niepołączony jest przedstawiany jako pusty kwadrat:

Połączone punkty podłączeń przestawiane są jako mniejsze, zapełnione kwadraciki:

Taki sposób przedstawienia podłączeń pozwala na szybkie wzrokowe wyszukanie niepołączonych elementów (również w małej skali) oraz na korektę połączeń przed uruchomieniem obliczeń.

! Należy pamiętać o tym, że w jednym punkcie mogą być połączone maksymalnie 4 działki. Próba podłączenia piątej działki nie może być zrealizowana i jest to widoczne na schemacie:

! Elementem realizującym połączenie jest działka, którą zawsze dołączamy do innych elementów – nigdy odwrotnie.

! Działki w programie mogą składać się z kilku odcinków. Dla odróżnienia punkty będące tylko węzłami wewnętrznymi działki, nie zaś punktami połączeń dwóch działek, przedstawiane są jako romby: