3.4.2. Pozycja „Dane budynku”<br>

### 3.4.2. Pozycja „Dane budynku”

Pozycja „Dane ogólne” zawiera dane ogólne dla całego budynku. Są to:

Dane klimatyczne:

- „te/qe” [0C] – temperatura zewnętrzna. Po wyborze stacji meteorologicznej, temperaturze zewnętrznej zostaje automatycznie przypisana odpowiednia wartość,

- „Stacja meteorologiczna” – wybór stacji meteorologicznej z rozwijanej listy, która pojawia się po wczytaniu do projektu katalogów danych klimatycznych odpowiedniego państwa,

Dane pomieszczenia:

- „Domyślna ti/qi” [0C] – domyślnie stosowana w projekcie temperatura wewnętrzna pomieszczeń,

- „Wskaźnik Qpow/Fpow [W/m2] dla podanych temp.”– wartość wskaźnika Q/F, który pozwala automatycznie oszacować wielkość strat ciepła na podstawie powierzchni pomieszczenia. Istnieje możliwość zapamiętania wartości wpisanej przez Użytkownika pod charakterystyczną nazwą. Jeśli zostanie wpisana wartość „0” program rozpozna to jako deklarację, że straty ciepła pomieszczeń będą wyznaczane w programie Instal-OZC lub że będą narzucone każdemu pomieszczeniu oddzielnie.

- Min. pow. rozpoznawanego pom. [m2] – program rozpoznaje zamknięte ścianami wieloboki jako pomieszczenia, jeżeli ich powierzchnia jest równa lub większa od zadeklarowanej wartości minimalnej.