5.2.3. Otwór w ścianie<br>

### 5.2.3. Otwór w ścianie

Element „Otwór w ścianie” nie jest elementem samodzielnym – może być umieszczony tylko na ścianie i jest do niej przypisany, a jego pola danych pojawią się w dolnej części tabeli danych ściany. Ma charakter graficzny i nie wpływa na obliczenia, w szczególności nie likwiduje rozdziału pomieszczeń ścianą. W celu umieszczenia otworu w ścianie należy wybrać go z paska „Elementy” i kliknąć na oś ściany w wybranym miejscu. Otwór można w ramach ściany przesuwać.

Przycisk w pasku narzędzi „Elementy”:

Wygląd na ekranie:

Dane elementu „Otwór w ścianie”:

Szerokość [m]

Pole liczbowe. Szerokość otworu, liczona wzdłuż osi ściany.

Wysokość [m]

Pole liczbowe. Wysokość otworu.

Rysuj linię

Pole wyboru. Pole może przyjmować wartość „Tak” lub „Nie” i dotyczy sposobu rysowania. Ustawienie „Tak” powoduje, że program rysuje kontur ściany wzdłuż otworu.