C.3. Definicje przegród<br>

C.3. Definicje przegród

C.3.1. Błędy

Bład: Elementem przegrody niejednorodnej nie może być przegroda niejednorodna

Komunikat dotyczy sytuacji, w której elementem składowym przegrody niejednorodnej jest przegroda niejednorodna.

Bład: Nazwa udziału przegrody niejednorodnej jest nieprawidłowa

Błąd: Podłoga niepodniesiona posiada warstwę powietrzną

Komunikat dotyczy przypadku, kiedy w podłodze nie zadeklarowanej jako „Podniesiona”, wprowadzono w tabeli warstw – warstwę powietrzną.

Podpowiedz: Podłoga podniesiona jest użyta w pomieszczeniu o zagłębieniu większym od 0

Komunikat informujący o użyciu podłogi podniesionej, w pomieszczeniu zagłębionym poniżej poziomu gruntu.

Bład: Przegroda będąca składnikiem przegrody niejednorodnej nie istnieje

Komunikat występujący, jeżeli zostanie usunięty element przegrody niejednorodnej, który został zdefiniowany w „Definicjach przegród”.

Błąd: Przegroda niejednorodna nie może zawierać jako udziału samej siebie

Komunikat pojawiający się po zadeklarowaniu elementu składowego o nazwie takiej samej jak ma przegroda niejednorodna. Poprzez podanie nazwy wybiera się przegrodę.

Bład: Suma udziałów składników przegrody niejednorodej powinna wynosić 100%

Komunikat występuje jeżeli suma udziałów poszczególnych elementów składowych w powierzchni przegrody niejednorodnej jest > lub < od 100%.

Błąd: Typ przegrody będącej składnikiem przegrody niejednorodnej jest niewłaściwy

Komunikat dotyczy sytuacji, w której nie ma zgodności pomiędzy typami elementów przegrody niejednorodej a typem przegrody niejednorodnej.

Bład: Udział składnika przegrody niejednorodnej spoza zakresu (0-100%)

Komunikat występuje, jeżeli zadeklarowany udział elementu składowego w powierzchni przegrody niejednorodnej nie zawiera się w wyznaczonym zakresie (0-100%), np. jeżeli zostanie wpisana litera..

Błąd: Zduplikowana nazwa

Błąd występujący po wprowadzeniu takiej samej nazwy dla kilku przegród.