3. PROJEKT I JEGO DANE<br>

# 3. Projekt i jego dane

## 3.1. Ogólna informacja o strukturze danych projektu

Podstawową strukturą, na której operuje program Instal-OZC, jest projekt, zapisywany w jednym pliku na dysku. Pliki projektów mają rozszerzenie ”.isb”, a kopie zapasowe wcześniejszych wersji - „~IB”. Plik może zawierać tylko dane wykorzystywane przez program do obliczeń cieplnych budynku lub również dane instalacji, jest wówczas wykorzystywany także przez Instal-therm. Plik może zostać stworzony w programie Instal-therm i zawierać stworzone graficznie rzuty kondygnacji, a następnie wykorzystany w Instal-OZC do dalszej pracy.

Dane projektu w najbardziej rozbudowanym przypadku składają się z:

- informacji opisowych o projekcie,

- danych ogólnych instalacji,

- danych ogólnych budynku,

- tabelarycznej informacji o definicji (warstwach) zastosowanych przegród,

- danych o graficznie wprowadzonych elementach budynku,

- danych o tabelarycznie wprowadzonych elementach budynku,

- danych o graficznie wprowadzonych elementach instalacji,

- danych o tabelarycznie wprowadzonych elementach instalacji (grzejnikach),

- opcji obliczeń,

- wyników obliczeń cieplnych budynku,

- wyników obliczeń instalacji,

- komunikatów ostatnio wykonanej diagnostyki lub obliczeń, dla każdego z programów,

- ustawień konfiguracji elementów (wyglądu na rysunkach),

- informacji o użytych katalogach.

W przypadku zamiaru wykorzystania w jednym projekcie obu aplikacji: Instal-OZC i Instal-therm, zaleca się pracę na jednym, wspólnym dla obu aplikacji pliku. Gwarantuje to stałą aktualizację danych i wyników wprowadzonych przez drugą aplikację.

Na uwagę zasługuje możliwość wykonywana obliczeń cieplnych budynku na danych graficznych, powstałych z rzutów kondygnacji utworzonych w Instal-therm lub zaimportowanych z plików DWG/DXF. Dane te mogą stanowić równocześnie podkład dla rzutów instalacji.