B.1.3. Podpowiedzi<br>

### B.1.3. Podpowiedzi

Podpowiedź: Istnieje odstęp korzystniejszy pod względem cieplnym i hydraulicznym (lub kosztów) niż ostatnio wybrany ręcznie

Komunikat wyświetli się, jeżeli wybrany przez Użytkownika odstęp układania przewodów w powierzchni grzewczej nie jest najlepszy pod względem cieplnym, hydraulicznym lub kosztów – program ze względów obliczeniowych sugeruje dobranie innego odstępu.

Podpowiedź: Następuje zmniejszenie średnicy wewnętrznej działki

Komunikat nie sygnalizuje błędu, pojawia się w momencie, gdy podczas obliczeń nastąpiło zmniejszenie średnicy wewnętrznej działki na trasie od odbiornika w kierunku źródła.

Podpowiedź: Nie są wykorzystane wszystkie wyjścia z rozdzielacza

Podpowiedź wyświetlana, gdy ilość odbiorników podłączona do rozdzielacza jest mniejsza od zadeklarowanej ilości wyjść z rozdzielacza.

Podpowiedź: Nie uzupełniony typ rozdzielacza - użyje typu domyślnego

Komunikat przypominający, że dla danego rozdzielacza nie podano typu w tabeli, co oznacza zgodę na użycie typu domyślnego deklarowanego w danych ogólnych.

Podpowiedź: Nieustalony typ domyślny grzejnika

Komunikat pojawi się w przypadku, gdy Użytkownik nie zadeklaruje w danych ogólnych domyślnego typu grzejnika z katalogu. Należy przejść do danych ogólnych (F7) i uzupełnić typ grzejnika lub przypisać konkretny typ w tabeli danych grzejnikom w instalacji.

Podpowiedź: PG podłączona do rozdzielacza za pomocą przyłączy wirtualnych

Komunikat pojawi się, gdy nie zostały wprowadzone przyłącza od rozdzielacza do poszczególnych powierzchni grzewczych i program podłączy PG za pomocą przyłączy wirtualnych. Opcja tworzenia elementów wirtualnych dostępna jest w danych ogólnych.

Podpowiedź: Przyjęto domyślną okładzinę

Komunikat przypominający, że dla danej powierzchni nie podano typu w tabeli, co oznacza zgodę na użycie typu domyślnego z danych ogólnych.

Podpowiedź: Przyjęto domyślny typ grzejnika niezint.

Komunikat przypominający, że dla danego grzejnika nie podano typu w tabeli, co oznacza zgodę na użycie typu domyślnego z danych ogólnych.

Podpowiedź: Przyjęto domyślny typ grzejnika zint.

Komunikat wyświetli się, gdy dla danego grzejnika nie podano typu, co oznacza zgodę na użycie typu domyślnego z danych ogólnych.

Podpowiedź: Przyjęto typ domyślny

Komunikat wyświetlający się, gdy wobec braku deklaracji typu elementu w tabeli danych, użyty zostanie typ domyślny określony w danych ogólnych.