C.6. Kondygnacje <br>

C.6. Kondygnacje

C.6.1. Błedy

Błąd: Wymiar charakterystyczny podłogi jest zbyt duży (sprawdź wartości P, Abud)

Komunikat występujący po zadeklarowaniu niepoprawnych wartości obwodu oraz pola powierzchni podłogi na gruncie w budynku lub pomieszczeniach.

Błąd: Zagłębienie podłogi zbyt duże (wartość do 3m)

Komunikat dotyczy metody uproszczonej, po zadeklarowaniu zagłębienia podłogi budynku poniżej 3m od poziomu gruntu.