4.4. Zakresy edycji projektu<br>

## 4.4. Zakresy edycji projektu

Projekt jest podzielony na zakresy edycji dotyczące poszczególnych części projektu. Zakres edycji może dotyczyć instalacji (sieć), podkładu (mapa, podkład budowlany), itp. Zakresy edycji projektu można sobie wyobrazić jako przeźroczyste folie, nałożone na siebie tak, że tworzą jedną całość. W danym momencie dostęp jest tylko do jednego, wybranego zakresu edycji, a inne mogą być widoczne, lecz nie mogą być edytowane.

! Istnieje możliwość zaznaczenia (z wciśniętym klawiszem Shift) więcej niż jednego zakresu edycji. Pozwala to na dostęp do tabel danych, przesuwanie, usuwanie elementów z wszystkich zaznaczonych zakresów. Aczkolwiek dla wstawiania elementów nadal aktywny jest tylko jeden zakres edycji - ten, którego zakładka jest "na wierzchu".

Zakresy edycji są reprezentowane przez zakładki w pasku stanu lub jako pola wyboru wybierane z rozwijalnego menu przycisku :

Ostatnia zakładka zakresu edycji lub ostatnia pozycja w rozwijalnym menu - „Wydruk” ma nieco inny charakter, gdyż faktycznie nie jest zakresem rysunkowym, lecz służy do konfigurowania wydruku rysunku – ustalenia rozmiaru stron, miejsc cięcia papieru itd. (patrz rozdział 9.4.2). Zakres edycji „Wydruk” jest dostępny dla każdego arkusza roboczego.

Arkusze typu „Plan / rzut” mają następujące zakładki zakresów edycji projektu:

- „Ogrzewanie”, na której nanoszone są wszystkie części składowe instalacji grzewczej, projektowanej na rzucie obiektu,

- „San”, na której może znajdować się rzut instalacji wodociągowej,

- „Rys. pętli ….”, która służy do automatycznego lub ręcznego rozrysowania układu rur ogrzewania płaszczyznowego w obszarze pętli grzewczych,

- „Konstrukcja”, na niej znajduje się rzut podkładu budowlanego zaimportowany z pliku DWG/DXF lub narysowany w programie z poszczególnych części składowych,

- „Podkład”, na który może być wczytany rysunek stanowiący tło do utworzenia struktury rzutu lub uzupełniający wczytaną/utworzoną konstrukcję rzutu o dodatkowe elementy rysunkowe.

Arkusze typu „Rozwinięcie” mają zakładki: „Ogrzewanie”, która służy tutaj do automatycznego lub ręcznego tworzenia rozwinięcia instalacji, „San” do podglądu rozwinięcia instalacji wodociągowej oraz „Konstrukcja”, na której znajduje się układ rzędnych stropów obiektu.